Toruń, dnia 2019-01-25

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. 1-go Maja 42, Kopernika 1
11-130 Orneta
	Wykonawca opracowania:
Akroterion Budownictwo i Konserwacja  Zabytków Jakub Baran-Feiertag
ul. 100 - lecia 10/11
87-200 Wąbrzeźno

Kosztorys nakładczy

Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres budowy: ul. 1-go Maja 12, Kopernika 1, 11-130 Orneta
Rodzaj robót: Budowlane
CPV: 45262690-4, Remont starych budynków
Data opracowania: 2019-01-19
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 00-23, KNR AT-26, KNR 00-33, KNR 7-12, KNR 2-02W, KNR 00-21, KNR AT-05, NC-02, BC-06, Orgbud 912, KNR AT-08, BC-04, KNR K-35, KNR 00-15, KNR AT-09

Sporządził:
Jacek Markowski
BP-RN-V/188/TO/83
ul. Broniewskiego 84/8
87-100 Toruń

	Sprawdził:

 

Książka przedmiarów

1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
	
1.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki, pokrycia z blachy, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich
	
1	KNR 4-01 0508-03-050
Rozbiórka pokrycia z dachówek - esówka
	323,883 m2	
1.	16,29*2,13	34,698				
2.	(16,80+22,27)*0,50*6,85*1,07	143,182				
3.	(5,90+9,20)*0,50*6,57	49,604				
4.	(9,04+12,70)*0,50*6,21	67,503				
5.	(3,63+9,04)*0,50*6,85*1,07	46,432				
6.	-2,51*1,36*2*1,42	-9,695				
7.	-(2,56+1,50)*0,50*1,36*2*1,42	-7,841				
8.		-------------				
9.	Przeniesienie +				323,883	
2	KNR 4-01 0535-02-050
Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
	49,816 m2	
1.	16,29*2,30	37,467				
2.	2,51*1,36*2	6,827				
3.	(2,56+1,50)*0,50*1,36*2	5,522				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				49,816	
3	KNR 4-01 0430-04-050
Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm
	323,883 m2	
4	KNR 4-01 0430-02-050
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
	373,699 m2	
1.	323,883+49,816	373,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				373,699	
5	KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	63,420 m	
1.	16,29+2,30*2+9,40+12,70+3,63+16,80	63,420				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				63,420	
6	KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	29,430 m	
1.	9,81*3	29,430				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				29,430	
7	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	28,366 m2	
1.	(1,0+1,86*3+1,12+1,60*8)*0,60	12,300				
2.	(2,30*4+2,0*6)*0,25	5,300				
3.	(0,41*2*1,07+0,44*2+0,50*2+0,65*2+0,15*2+1,39*2*1,07+0,70*2+1,39*2*1,07+0,41*2+0,41*2*1,07+1,30*2+1,39*2*1,07)*0,25	4,745				
4.	2,30*1,42*0,30*2	1,960				
5.	(6,21+6,85*1,07)*0,30	4,062				
6.		-------------				
7.	Przeniesienie +				28,366	
8	KNR 4-01 0420-03-050
Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
	17,564 m2	
1.	6,85*1,07*0,50*3	10,994				
2.	6,57*0,50*2	6,570				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				17,564	
1.2. Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 
	
9	KNR 4-01 0413-01-040
Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 40 mm. Jednostronnie nabicie desek na górę krokwi
	365,646 m	
1.	6,21*20	124,200				
2.	6,85*1,07*29	212,556				
3.	1,50*1,07*18	28,890				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				365,646	
1.3. Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo
	
10	KNR 4-01 0629-12-050
Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]
	186,850 m2	
1.	373,699*0,50	186,850				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				186,850	
11	KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]
	186,850 m2	
1.4. Montaż wyłazu dachowego
	
12	KNR 2-02W 1016-07-020
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	1,000 szt	
1.5. Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka, blacha stalowa ocynkowana
	
13	KNR 2-02 0410-01-050
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	373,699 m2	
14	KNR 00-15 0517-01-050
Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z folii
	373,699 m2	
15	KNR 00-15 0517-02-050
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
	323,883 m2	
16	KNR 2-02 0504-02-050
Pokrycie dachów dachówką ceramiczną esówką
	323,883 m2	
17	KNR 00-15 0517-04-040
Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami
	36,666 m	
1.	9,0+22,27+(0,70+3,10)*1,42	36,666				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				36,666	
18	KNR AT-09 0104-03-040
Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu
	63,420 m	
19	KNR 2-02W 0508-02-050
Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,60 mm,rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm
	49,816 m2	
1.6. Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm
	
20	Orgbud 912 0301-07-050
Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej
	349,262 m2	
1.	16,29*2,13+15,53*2,60	75,076				
2.	(16,42+21,89)*0,50*6,47*1,07	132,608				
3.	(5,52+8,82)*0,50*6,19	44,382				
4.	(8,66+12,32)*0,50*5,83	61,157				
5.	(3,25+8,66)*0,50*6,47*1,07	41,226				
6.	-2,51*1,36*2*1,42+2,51*1,36*2	-2,867				
7.	-(2,56+1,50)*0,50*1,36*2*1,42+(2,56+1,50)*0,50*1,36*2	-2,319				
8.		-------------				
9.	Przeniesienie +				349,262	
1.7. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
	
21	KNR 2-02 0508-0401-040
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.
	63,420 m	
22	KNR 2-02 0510-0301-040
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.
	29,430 m	
23	KNR 2-02 0506-0201-050
Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.
	59,878 m2	
1.	63,42*(0,15+0,25)	25,368				
2.	(1,0+1,86*3+1,12+1,60*8)*(0,60+0,05*2+0,025*2)	15,375				
3.	(2,30*4+2,0*6)*0,35	7,420				
4.	(0,41*2*1,07+0,44*2+0,50*2+0,65*2+0,15*2+1,39*2*1,07+0,70*2+1,39*2*1,07+0,41*2+0,41*2*1,07+1,30*2+1,39*2*1,07)*0,30	5,694				
5.	2,30*1,42*0,30*2	1,960				
6.	(6,21+6,85*1,07)*0,30	4,062				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				59,878	
1.8. Remont kominów ponad dachem
	
24	KNR 4-01 0419-02-020
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m
	3,000 szt	
25	KNR 4-01 0212-04-050
Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	7,262 m2	
1.	1,20*0,80	0,960				
2.	0,54*0,51	0,275				
3.	1,40*1,49*2	4,172				
4.	0,80*1,49	1,192				
5.	0,51*0,51	0,260				
6.	0,60*0,67	0,402				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				7,262	
26	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach ponad dachem
	21,058 m2	
1.	(0,70*2+1,10*2)*0,90	3,240				
2.	(0,41*2+0,44*2)*1,10	1,870				
3.	(1,30*4+0,70*2+1,39*6+0,57*2+0,41*4)*0,90	15,948				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				21,058	
27	KNR 4-01 0310-01-060
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego
	1,797 m3	
1.	0,70*1,10*0,30	0,231				
2.	0,41*0,44*0,30	0,054				
3.	(1,30*1,39*2+0,70*1,39+0,57*0,50+0,41*0,41)*0,30	1,512				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				1,797	
28	KNR 2-02 0219-05-050
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm
	7,262 m2	
29	KNR 4-01 0735-0701-050
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym
	21,058 m2	
30	KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie
	21,058 m2	
31	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie farbą silikatową
	21,058 m2	
2. RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWYCH
	
2.1. Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem
	
32	BC-06 0101-01-050
Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
	108,829 m2	
1.	0,90*2,02+0,90*1,87*3	6,867				
2.	1,10*1,02*4	4,488				
3.	1,20*1,47*2*8	28,224				
4.	1,96*1,60*4	12,544				
5.	2,0*2,18*4	17,440				
6.	2,50*2,53	6,325				
7.	1,90*2,53	4,807				
8.	0,98*2,04+1,05*2,18	4,288				
9.	1,96*1,60912	3,154				
10.	1,96*2,53*3	14,876				
11.	1,13*1,63*2	3,684				
12.	1,02*2,09	2,132				
13.		-------------				
14.	Przeniesienie +				108,829	
33	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 60% powierzchni [nie odjęto powierzchni mniejszych otworów - ościeża, opaski i gzymsy, lica płyt balkonowych naprawiane i wykończane]
	244,512 m2	
1.	ściany					
2.	16,39*2,37*0,60	23,307				
3.	0,50*0,95*1,0*2*4*0,60	2,280				
4.	(0,90+1,86*3+1,12)*0,40*0,60	1,824				
5.	16,39*(2,93+0,30+5,73+0,45)*0,60	92,538				
6.	0,80*5,73*4*0,60	11,002				
7.	9,03*(8,91+0,50)*0,60	50,983				
8.	-(0,90*2,02+0,90*1,87*3+1,10*1,02*4+1,96*1,60*4+2,50*2,53+1,90*2,53+2,0*2,18*4)	-52,471				
9.	(12,97+10,10)*(2,38+0,23+0,32+5,98+0,50)*0,60	130,253				
10.	-(1,96*1,60*12+1,96*2,53*3)	-52,508				
11.	ściany balustrady					
12.	(1,0*2+0,50*8+0,25*6)*1,0*0,60	4,500				
13.	stropy					
14.	16,39*1,0*2*0,60	19,668				
15.	cokół					
16.	(16,39+9,03-(1,50+1,60*2))*(0,40+0,60)*0,50*0,60	6,216				
17.	(12,97+10,10-1,10)*(0,45+0,60)*0,50*0,60	6,921				
18.		-------------				
19.	Przeniesienie +				244,512	
34	KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - powierzchnia całkowita ścian
	477,506 m2	
1.	ściany					
2.	16,39*2,37	38,844				
3.	0,50*0,95*1,0*2*4	3,800				
4.	(0,90+1,86*3+1,12)*0,40	3,040				
5.	16,39*(2,93+0,30+5,73+0,45)	154,230				
6.	0,80*5,73*4	18,336				
7.	9,03*(8,91+0,50)	84,972				
8.	-(0,90*2,02+0,90*1,87*3+1,10*1,02*4+1,96*1,60*4+2,50*2,53+1,90*2,53+2,0*2,18*4)	-52,471				
9.	(12,97+10,10)*(2,38+0,23+0,32+5,98+0,50)	217,089				
10.	-(1,96*1,60*12+1,96*2,53*3)	-52,508				
11.	ściany balustrady					
12.	(1,0*2+0,50*8+0,25*6)*1,0	7,500				
13.	stropy					
14.	16,39*1,0*2	32,780				
15.	cokół					
16.	(16,39+9,03-(1,50+1,60*2))*(0,40+0,60)*0,50	10,360				
17.	(12,97+10,10-1,10)*(0,45+0,60)*0,50	11,534				
18.		-------------				
19.	Przeniesienie +				477,506	
35	BC-04 0129-01-050
Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne
	244,512 m2	
36	NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych
	244,512 m2	
37	NC-02 0409-03-050
Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna
	244,512 m2	
38	KNR K-35 021601-050
Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
	244,512 m2	
39	KNR K-35 021701-050
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej
	244,512 m2	
40	KNR K-35 021801-050
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie
	244,512 m2	
41	KNR K-35 022001-050
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
	477,506 m2	
42	KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie
	477,506 m2	
43	KNR K-35 022003-050
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym
	477,516 m2	
2.2. Docieplenie wykuszy w połaci dachu
	
44	KNR 00-23 2615-0111-050
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	11,620 m2	
1.	0,50*1,50*1,36*2*3	6,120				
2.	2,31*4*1,50-1,90*1,10*4	5,500				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				11,620	
45	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie farbą silikatową krzemianową
	11,620 m2	
2.3. Remont szlichty balkonu, pokrycie płyty
	
46	KNR 4-01 0804-07-050
Zerwanie posadzki cementowej
	17,479 m2	
1.	15,89*1,10	17,479				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				17,479	
47	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	2,759 m2	
1.	(16,39+1,0*2)*0,15	2,759				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,759	
48	NC-02 0310-05-013
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody
	0,175 100 m2	
1.	17,479/100	0,175				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,175	
49	NC-02 0604-05-013
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu. Wykonywanie podkładów o grubości 45 mm. Szybko twardniejąca masa posadzkowa
	0,175 100 m2	
50	KNR 2-02 0506-0301-050
Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - balkon i płyta w poziomie parteru
	10,618 m2	
1.	2,759	2,759				
2.	(15,89-0,90*4+0,85*2+0,25*10+0,50*3)*0,15	2,699				
3.	(16,39*2+0,81*2)*0,15	5,160				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				10,618	
51	KNR 2-02W 0504-02-050
Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - płyta
	13,276 m2	
1.	16,39*0,81	13,276				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,276	
2.4. Odnowienie metalowej balustrady balkonowej
	
52	KNR 7-12 0107-02-050
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowej
	10,720 m2	
1.	(3,50*2+3,20*2)*0,80	10,720				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,720	
53	KNR 7-12 0105-02-050
Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
	10,720 m2	
54	KNR 4-01 1212-09-050
Miniowanie farbą ftalową do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych
	10,720 m2	
55	KNR 4-01 1212-0501-050
Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych
	10,720 m2	
3. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNYCH
	
3.1. Roboty przygotowawcze
	
56	BC-06 0101-01-050
Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną
	92,705 m2	
1.	1,30*1,20*2	3,120				
2.	0,70*1,20	0,840				
3.	1,30*1,60*4	8,320				
4.	0,70*1,60*2	2,240				
5.	0,78*1,30*2	2,028				
6.	1,92*1,66	3,187				
7.	1,32*1,97*2	5,201				
8.	1,20*1,50	1,800				
9.	1,32*2,63*3	10,415				
10.	1,20*2,63	3,156				
11.	1,20*1,66	1,992				
12.	1,32*1,66*2	4,382				
13.	1,22*1,66	2,025				
14.	0,87*2,0+1,20*2,10	4,260				
15.	1,20*0,72	0,864				
16.	1,20*1,50*3	5,400				
17.	1,20*1,97*2	4,728				
18.	1,22*1,20*2	2,928				
19.	1,62*1,66*3	8,068				
20.	0,65*1,66	1,079				
21.	1,22*2,55*2	6,222				
22.	1,22*1,66*4	8,101				
23.	0,42*0,58*2	0,487				
24.	0,98*1,90	1,862				
25.		-------------				
26.	Przeniesienie +				92,705	
3.2. Docieplenie elewacji
	
57	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 50% powierzchni - minus powierzchnia otworów
	148,079 m2	
1.	elewacja C					
2.	2,54*(12,58+12,90)*0,50*0,50	16,180				
3.	(3,39+4,60)*0,50*3,85*0,50	7,690				
4.	(6,39+5,20)*0,50*3,85*0,50	11,155				
5.	elewacja D					
6.	(8,80+5,43)*12,92*0,50	91,926				
7.	elewacja E					
8.	(1,81+1,38)*12,93*0,50	20,623				
9.	elewacja F					
10.	14,83*12,57*0,50	93,207				
11.	minus otwory					
12.	-92,702	-92,702				
13.		-------------				
14.	Przeniesienie +				148,079	
58	KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - cała powierzchnia ścian minus otwory
	388,861 m2	
1.	elewacja C					
2.	2,54*(12,58+12,90)*0,50	32,360				
3.	(3,39+4,60)*0,50*3,85	15,381				
4.	(6,39+5,20)*0,50*3,85	22,311				
5.	elewacja D					
6.	(8,80+5,43)*12,92	183,852				
7.	elewacja E					
8.	(1,81+1,38)*12,93	41,247				
9.	elewacja F					
10.	14,83*12,57	186,413				
11.	minus otwory					
12.	-92,702	-92,702				
13.		-------------				
14.	Przeniesienie +				388,861	
59	KNR 00-23 2611-03-050
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	388,861 m2	
60	KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównianie grubości skutych tynków 2 cm
	148,079 m2	
61	KNR 00-23 2611-04-050
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą
	388,861 m2	
62	KNR 00-23 2614-0201-050
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	388,861 m2	
63	KNR 00-23 2614-0501-050
Docieplenie ościeży z cegły szer. do 15 cm, płytami styropianowymi przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotowaniem podłoża, ręcz.wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	31,218 m2	
1.	(1,30*2+1,20*4+0,70+1,20*2+1,30*4+1,60*8+0,70*2+1,60*4+0,78*2+1,30*4+1,92+1,66*2+1,32*2+1,97*4+1,20+1,50*2+1,32*3+2,63*6)*0,15	12,414				
2.	(1,20+2,63*2+1,20+1,66*2+1,32*2+1,66*4+1,22+1,66*2+0,87+2,0*2+1,20+2,10*2+1,20+0,72*2+1,20*3+1,50*6+1,20*2+1,97*4+1,22*2+1,20*4)*0,15	10,175				
3.	(1,62*3+1,66*6+0,65+1,66*2+1,22*2+2,55*4+1,22*4+1,66*8+0,42*2+0,58*4+0,98+1,90*2)*0,15	8,630				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				31,218	
64	KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	208,120 m	
1.	1,30*2+1,20*4+0,70+1,20*2+1,30*4+1,60*8+0,70*2+1,60*4+0,78*2+1,30*4+1,92+1,66*2+1,32*2+1,97*4+1,20+1,50*2+1,32*3+2,63*6	82,760				
2.	1,20+2,63*2+1,20+1,66*2+1,32*2+1,66*4+1,22+1,66*2+0,87+2,0*2+1,20+2,10*2+1,20+0,72*2+1,20*3+1,50*6+1,20*2+1,97*4+1,22*2+1,20*4	67,830				
3.	1,62*3+1,66*6+0,65+1,66*2+1,22*2+2,55*4+1,22*4+1,66*8+0,42*2+0,58*4+0,98+1,90*2	57,530				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				208,120	
65	KNR 00-23 2612-09-040
Zamocowanie listwy cokołowej
	31,740 m	
1.	2,54+8,80+5,43+1,81+1,38+14,83	34,790				
2.	-(0,87+1,20+0,98)	-3,050				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				31,740	
66	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie elewacji farbą silikatową
	420,079 m2	
1.	388,861+31,218	420,079				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				420,079	
4. RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH
	
4.1. Rusztowanie fasadowe do 10 m
	
67	KNR AT-05 1651-01-050
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
	1 054,789 m2	
1.	16,39*(0,40+2,93+0,30+5,73+0,45+1,0+1,37+0,40+1,10)	224,215				
2.	9,03*(0,60+8,91+0,50)	90,390				
3.	(12,97+10,10)*(0,60+2,38+0,55+5,98+0,50)	230,931				
4.	2,54*12,58	31,953				
5.	7,69*(3,39+4,49)	60,597				
6.	(8,80+5,43)*12,92	183,852				
7.	(1,81+1,38)*(3,23+0,19+3,01+0,19+3,01+0,19+2,60+0,51)	41,247				
8.	14,83*12,92	191,604				
9.		-------------				
10.	Przeniesienie +				1 054,789	
68	KNR AT-05 1651-01-148
Czas pracy rusztowania
	945,283 m-g	
1.	(300,995+561,088+182,229+1071,857+1854,021)/(0,84*5)	945,283				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				945,283	
5. WYMIANA STOLARKI, PARAPETY ZEWNĘTRZNE
	
5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
	
69	KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokienników drewnianych
	4,520 m	
1.	0,77+1,25*3	4,520				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				4,520	
70	KNR 00-19 0929-0801-050
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych
	0,864 m2	
1.	0,72*1,20	0,864				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,864	
71	KNR 00-19 0929-0901-050
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych
	5,400 m2	
1.	1,20*1,50*3	5,400				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,400	
72	KNR 00-19 0929-1201-050
Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV, obsadzone na dyblach stalowych
	6,582 m2	
1.	0,92*2,05	1,886				
2.	1,25*2,15	2,688				
3.	1,03*1,95	2,009				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				6,582	
73	KNR 4-01 0321-01-040
Obsadzenie podokienników z pcv do 1,5 w ścianach z cegieł
	4,520 m	
5.2. Parapety zewnętrzne, gzyms
	
74	KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokienników z blachy stalowej ocynkowanej
	108,270 m	
1.	1,40*2*8	22,400				
2.	1,10*4	4,400				
3.	2,01*4	8,040				
4.	2,55	2,550				
5.	2,01*15	30,150				
6.	1,18*2	2,360				
7.	1,35*6	8,100				
8.	0,75*3	2,250				
9.	0,82*2	1,640				
10.	1,97	1,970				
11.	1,25*2	2,500				
12.	1,37	1,370				
13.	1,27	1,270				
14.	1,25*4	5,000				
15.	0,70	0,700				
16.	1,67*3	5,010				
17.	1,27*6	7,620				
18.	0,47*2	0,940				
19.		-------------				
20.	Przeniesienie +				108,270	
75	KNR 4-01 0530-08-050
Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej
	27,068 m2	
1.	108,27*0,25	27,068				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				27,068	
76	KNR 2-02 0506-0301-050
Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - gzyms
	9,750 m2	
1.	(9,40+13,0+10,10)*0,30	9,750				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				9,750	
6. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
	
6.1. Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic
	
77	KNR AT-26 0204-01-050
Ocieplenie zaprawą mineralną na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej na sklepieniach nakładane natryskowo gr. 10 cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
	386,283 m2	
1.	(24,92+16,30)*0,50*10,30	212,283				
2.	(22,07+12,73)*0,50*10,0	174,000				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				386,283	
6.2. Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm
	
78	KNR 4-01 0428-01-050
Rozebranie podłóg ślepych z desek
	352,898 m2	
79	KNR 4-01 0609-01-050
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm
	352,898 m2	
80	KNR 4-01 0609-02-050
Rozebranie podsypek izolacyjnych za każdy następny 1 cm - do 15 cm krotność x 5
	352,898 m2	
81	KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa.
	352,898 m2	
82	KNR 2-02 0613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z mat układanych na sucho - gr. 18 cm [10+8]
	352,898 m2	
83	KNR 00-21 4007-03-050
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm
	352,898 m2	
7. WYWÓZ GRUZU
	
7.1. Wywóz gruzu
	
84	KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	69,245 m3	
1.	323,883*0,015	4,858				
2.	7,262*0,07	0,508				
3.	(21,058+244,512+148,079)*0,02	8,273				
4.	1,797	1,797				
5.	17,479*0,05	0,874				
6.	352,898*0,15	52,935				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				69,245	
85	KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 8 km krotność x 7
	69,245 m3	

Kosztorys szczegółowy

Lp.	
Podstawa
Wyceny
	
Opis pozycji
Kosztorysowych	
Jedn. Miary	
Nakłady na jedn.	
Wsp. Zagreg.	
Cena	
Koszt 
jedn.	
R	
M	
S	
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 

 1.1		Rozbiórka pokrycia z dachówki, pokrycia z blachy, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich

 1	KNR 4-01
0508-03-050	Rozbiórka pokrycia z dachówek - esówka

Obmiar = 323,883
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,470	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny do 0,50t 	m-g	0,130	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
2	KNR 4-01
0535-02-050	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 49,816
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,120	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
3	KNR 4-01
0430-04-050	Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm

Obmiar = 323,883
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,070	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
4	KNR 4-01
0430-02-050	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

Obmiar = 373,699
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,120	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
5	KNR 4-01
0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 63,420
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
6	KNR 4-01
0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 29,430
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,110	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
7	KNR 4-01
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 28,366
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
8	KNR 4-01
0420-03-050	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu

Obmiar = 17,564
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	1,380	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,050	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,120	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,003	1,00						
		Deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25mm, kl.III 	m3	0,002	1,00						
		Listwy i łaty iglaste 2,5-6,5 m, kl.II 	m3	0,001	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.2		Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 

 9	KNR 4-01
0413-01-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 40 mm. Jednostronnie nabicie desek na górę krokwi

Obmiar = 365,646
	m								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,250	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,750	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,210	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,005	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,003	1,00						
		Deski iglaste obrzynane 4,8-6,3 m, 28-45mm/II 	m3	0,005	1,00						
		Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm 	m3	0,0025	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.3		Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo

 10	KNR 4-01
0629-12-050	Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]

Obmiar = 186,850
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,130	1,00						
		Materiały:									
		Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru 	dm3	0,880	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
11	KNR 4-01
0631-01-050	Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]

Obmiar = 186,850
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,100	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,220	1,00						
		Materiały:									
		Preparat bio- i ogniochronny do więźby dachowej 	kg	0,330	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.4		Montaż wyłazu dachowego

 12	KNR 2-02W
1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

Obmiar = 1,000
	szt								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	6,930	1,00						
		Materiały:									
		Wyłaz dachowy o wymiarach 45x55 cm, z kołnierzem uniwersalnym do pokryć płaskich i falistych, z zespoloną szybą hartowaną 	szt	1,000	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,310	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,210	1,00						
		Materiały pomocnicze 15,00 % 	PLN			15,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,070	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.5		Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka, blacha stalowa ocynkowana

 13	KNR 2-02
0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Obmiar = 373,699
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,280	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,030	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,080	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II 	m3	0,028	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,030	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
14	KNR 00-15
0517-01-050	Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z folii

Obmiar = 373,699
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0787	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0846	1,00						
		Materiały:									
		Membrama dachowa wysokoparoprzepuszczalna 	m2	1,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0001	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
15	KNR 00-15
0517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Obmiar = 323,883
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,2062	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0529	1,00						
		Materiały:									
		Łaty i kontrłaty iglaste kl.II 	m3	0,0092	1,00						
		Gwoździe budowlane 	kg	0,00128	1,00						
		Środek impregnacyjo-grzybobójczy solny  	kg	0,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,020	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,020	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
16	KNR 2-02
0504-02-050	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną esówką

Obmiar = 323,883
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,0234	1,00						
		Dekarz II 	r-g	0,3787	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1821	1,00						
		Materiały:									
		Dachówki ceramiczne esówka, naturalna czerwień 	szt	14,300	1,00						
		Dachówka wentylacyjna, naturalna czerwień 	szt	0,031	1,00						
		Kosz dachowy aluminiowy szer. 0,50 cm z klamrami mocującymi 	m	0,0294	1,00						
		Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 mm, kl.II 	m3	0,00111	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0007	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0505	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
17	KNR 00-15
0517-04-040	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami

Obmiar = 36,666
	m								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,5229	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0599	1,00						
		Materiały:									
		Gąsiory półokrągłe naturalna czerwień z klamrą 	szt	3,000	1,00						
		Gąsior początkowy [końcowy] naturalna czerwień 	szt	0,1364	1,00						
		Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym 	szt	2,630	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0008	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
18	KNR AT-09
0104-03-040	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Obmiar = 63,420
	m								
		Robocizna: 									
		dekarze gr.III 	r-g	0,150	1,00						
		Materiały:									
		Grzebień okapowy z wentylacyją z tworzywa 	m	1,020	1,00						
		Gwoździe śrubowe do drewna 	szt	5,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
19	KNR 2-02W
0508-02-050	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,60 mm,rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

Obmiar = 49,816
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	1,610	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,60 mm 	kg	6,280	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,0106	1,00						
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 	kg	0,0712	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0036	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0024	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.6		Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm

 20	Orgbud 912
0301-07-050	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej

Obmiar = 349,262
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,160	1,00						
		Materiały:									
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów i stropów grubość 200 mm 	m2	1,040	1,00						
		Folia polietylenowa paroszczelna 	m2	1,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,009	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.7		Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej

 21	KNR 2-02
0508-0401-040	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.

Obmiar = 63,420
	m								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,4852	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,093	1,00						
		Blacharz III 	r-g	0,0725	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	1,950	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,021	1,00						
		Uchwyty do rynien dachowych 150 mm ocynkowane 	kpl	2,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0035	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
22	KNR 2-02
0510-0301-040	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.

Obmiar = 29,430
	m								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,6338	1,00						
		Blacharz III 	r-g	0,013	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1883	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	2,070	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,023	1,00						
		Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm 	szt	0,330	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0028	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
23	KNR 2-02
0506-0201-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

Obmiar = 59,878
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,9843	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,9594	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,550	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,029	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,001	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.8		Remont kominów ponad dachem

 24	KNR 4-01
0419-02-020	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m

Obmiar = 3,000
	szt								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	4,200	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	3,440	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,940	1,00						
		Klamry ciesielskie 14-16x300 mm 	kg	1,140	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,054	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,030	1,00						
		Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm 	m3	0,075	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
25	KNR 4-01
0212-04-050	Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Obmiar = 7,262
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	1,420	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
26	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach ponad dachem

Obmiar = 21,058
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
27	KNR 4-01
0310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego

Obmiar = 1,797
	m3								
		Robocizna: 									
		Murarz III 	r-g	5,990	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	14,130	1,00						
		Materiały:									
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,238	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0455	1,00						
		Wapno hydratyzowane workowane 	t	0,02559	1,00						
		Cegły budowlane pełne kl.150 	szt	392,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	3,250	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,330	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
28	KNR 2-02
0219-05-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm

Obmiar = 7,262
	m2								
		Robocizna: 									
		Betoniarz II 	r-g	0,860	1,00						
		Cieśla II 	r-g	1,730	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,650	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,600	1,00						
		Beton zwykły B-20 [C 16/20] 	m3	0,071	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,014	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,150	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
29	KNR 4-01
0735-0701-050	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym

Obmiar = 21,058
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,090	1,00						
		Tynkarz III 	r-g	0,600	1,00						
		Materiały:									
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,0266	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0052	1,00						
		Wapno hydratyzowane workowane 	t	0,0066	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,040	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,040	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
30	KNR AT-26
0304-01-050	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie

Obmiar = 21,058
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,100	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,150	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
31	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie farbą silikatową

Obmiar = 21,058
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
2		RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWYCH

 2.1		Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem

 32	BC-06
0101-01-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Obmiar = 108,829
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,120	1,00						
		Materiały:									
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm 	m2	1,200	1,00						
		Taśma  malarska maskująca pcv 	m	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
33	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 60% powierzchni [nie odjęto powierzchni mniejszych otworów - ościeża, opaski i gzymsy, lica płyt balkonowych naprawiane i wykończane]

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
34	KNR AT-08
0101-06-050	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - powierzchnia całkowita ścian

Obmiar = 477,506
	m2								
		Robocizna: 									
		robotnicy gr.I 	r-g	0,056	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Agregat wodny ciśnieniowy 	m-g	0,0535	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
35	BC-04
0129-01-050	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,140	1,00						
		Materiały:									
		Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym  	dm3	0,310	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
36	NC-02
0416-01-050	Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,070	1,00						
		Materiały:									
		Koncentrat krzemionkujący  	kg	0,210	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
37	NC-02
0409-03-050	Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,650	1,00						
		Materiały:									
		Szpachlówka wapienna z wypełniaczem mineralnym  	kg	2,800	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,070	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
38	KNR K-35
021601-050	Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze  	kg	0,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
39	KNR K-35
021701-050	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca  	kg	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
40	KNR K-35
021801-050	Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie

Obmiar = 244,512
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków 	kg	22,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
41	KNR K-35
022001-050	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie

Obmiar = 477,506
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,480	1,00						
		Materiały:									
		Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm  	kg	3,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
42	KNR AT-26
0304-01-050	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie

Obmiar = 477,506
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,100	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,150	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
43	KNR K-35
022003-050	Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym

Obmiar = 477,516
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,260	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,200	1,00						
		Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej  	dm3	0,400	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.2		Docieplenie wykuszy w połaci dachu

 44	KNR 00-23
2615-0111-050	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 11,620
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	1,5117	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	1,0135	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,7792	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyty z wełny mineralnej do dociepleń metodą lekką mokrą 80 mm 	m2	1,050	1,00						
		Zaprawa klejowa do dociepleń z wełny mineralanej 	kg	12,025	1,00						
		Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem 	szt	8,320	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,135	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny 	kg	3,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0353	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0325	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
45	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie farbą silikatową krzemianową

Obmiar = 11,620
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.3		Remont szlichty balkonu, pokrycie płyty

 46	KNR 4-01
0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej

Obmiar = 17,479
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,740	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
47	KNR 4-01
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 2,759
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
48	NC-02
0310-05-013	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

Obmiar = 0,175
	100 m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	31,460	1,00						
		Materiały:									
		Dwuskładnikowa elastyczna powłoka uszczelniająca  	kg	300,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,500	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,400	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
49	NC-02
0604-05-013	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu. Wykonywanie podkładów o grubości 45 mm. Szybko twardniejąca masa posadzkowa

Obmiar = 0,175
	100 m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	89,000	1,00						
		Materiały:									
		Szybko twardniejąca masa posadzkowa  	t	9,270	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	7,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	1,580	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	3,750	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
50	KNR 2-02
0506-0301-050	Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - balkon i płyta w poziomie parteru

Obmiar = 10,618
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,7758	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,3909	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,530	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,004	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
51	KNR 2-02W
0504-02-050	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - płyta

Obmiar = 13,276
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,389	1,00						
		Materiały:									
		Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa 4 mm na włókninie poliestrowej 	m2	1,150	1,00						
		Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia 5,2 mm na włókninie poliestrowej 	m2	1,150	1,00						
		Gaz propanowo-butanowy płynny 	kg	0,434	1,00						
		Roztwór asfaltowy do gruntowania 	kg	0,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0076	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,021	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.4		Odnowienie metalowej balustrady balkonowej

 52	KNR 7-12
0107-02-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowej

Obmiar = 10,720
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,1987	1,00						
		Materiały:									
		Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm 	t	0,0189	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0064	1,00						
		Przyczepa skrzyniowa  3,5 t 	m-g	0,0061	1,00						
		Piaskarka D/czyszczenia metali 	m-g	0,0783	1,00						
		Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min 	m-g	0,0783	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
53	KNR 7-12
0105-02-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł

Obmiar = 10,720
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0483	1,00						
		Materiały:									
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 	dm3	0,124	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
54	KNR 4-01
1212-09-050	Miniowanie farbą ftalową do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych

Obmiar = 10,720
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,860	1,00						
		Materiały:									
		Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych 	dm3	0,011	1,00						
		Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% 	dm3	0,056	1,00						
		Płótno ścierne korundowe 	arkusz	0,560	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
55	KNR 4-01
1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych

Obmiar = 10,720
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,610	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,330	1,00						
		Materiały:									
		Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 	dm3	0,034	1,00						
		Emalia poliwinylowa chemoodporna 	dm3	0,083	1,00						
		Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna 	dm3	0,077	1,00						
		Płótno ścierne korundowe 	arkusz	0,560	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
3		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNYCH

 3.1		Roboty przygotowawcze

 56	BC-06
0101-01-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną

Obmiar = 92,705
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,120	1,00						
		Materiały:									
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm 	m2	1,200	1,00						
		Taśma  malarska maskująca pcv 	m	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
3.2		Docieplenie elewacji

 57	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 50% powierzchni - minus powierzchnia otworów

Obmiar = 148,079
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
58	KNR AT-08
0101-06-050	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - cała powierzchnia ścian minus otwory

Obmiar = 388,861
	m2								
		Robocizna: 									
		robotnicy gr.I 	r-g	0,056	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Agregat wodny ciśnieniowy 	m-g	0,0535	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
59	KNR 00-23
2611-03-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą

Obmiar = 388,861
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1035	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
60	KNR 00-23
2612-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównianie grubości skutych tynków 2 cm

Obmiar = 148,079
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,615	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,615	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,099	1,00						
		Materiały:									
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,021	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	6,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0135	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
61	KNR 00-23
2611-04-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą

Obmiar = 388,861
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,010	1,00						
		Materiały:									
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,00025	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	0,030	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
62	KNR 00-23
2614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 388,861
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	1,4554	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,9236	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,7834	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,147	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	10,030	1,00						
		Dyble plastikowe "z grzybkami" 	szt	4,160	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,135	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm 	kg	4,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0298	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0276	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
63	KNR 00-23
2614-0501-050	Docieplenie ościeży z cegły szer. do 15 cm, płytami styropianowymi przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotowaniem podłoża, ręcz.wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 31,218
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	3,6564	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	1,3683	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,8534	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,05275	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	10,030	1,00						
		Dyble plastikowe "z grzybkami" 	szt	4,160	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,643	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm 	kg	4,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0298	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0276	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
64	KNR 00-23
2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obmiar = 208,120
	m								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,1067	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,1067	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0066	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	0,900	1,00						
		Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką 	m	1,176	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0007	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
65	KNR 00-23
2612-09-040	Zamocowanie listwy cokołowej

Obmiar = 31,740
	m								
		Robocizna: 									
		Tynkarz II 	r-g	0,223	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,014	1,00						
		Materiały:									
		Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm 	szt	2,580	1,00						
		Listwy cokołowe 143 mm 	m	1,050	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
66	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie elewacji farbą silikatową

Obmiar = 420,079
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
4		RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH

 4.1		Rusztowanie fasadowe do 10 m

 67	KNR AT-05
1651-01-050	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

Obmiar = 1 054,789
	m2								
		Robocizna: 									
		monterzy gr.II 	r-g	0,1388	1,00						
		robotnicy gr.I 	r-g	0,0408	1,00						
		Materiały:									
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,00014	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami 	m-g	0,0428	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
68	KNR AT-05
1651-01-148	Czas pracy rusztowania

Obmiar = 945,283
	m-g								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami 	m-g	1,000	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
5		WYMIANA STOLARKI, PARAPETY ZEWNĘTRZNE

 5.1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

 69	KNR 4-01
0354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych

Obmiar = 4,520
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
70	KNR 00-19
0929-0801-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych

Obmiar = 0,864
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	5,220	1,00						
		Materiały:									
		Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	7,580	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,340	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00261	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,700	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
71	KNR 00-19
0929-0901-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych

Obmiar = 5,400
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	4,580	1,00						
		Materiały:									
		Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	6,000	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,330	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00235	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,220	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
72	KNR 00-19
0929-1201-050	Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV, obsadzone na dyblach stalowych

Obmiar = 6,582
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	4,840	1,00						
		Materiały:									
		Drzwi wejściowe zewnnętrzne z pcv 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	5,280	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,330	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00242	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,360	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
73	KNR 4-01
0321-01-040	Obsadzenie podokienników z pcv do 1,5 w ścianach z cegieł

Obmiar = 4,520
	m								
		Robocizna: 									
		Murarz II 	r-g	1,610	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,160	1,00						
		Materiały:									
		Parapet zewn. z twardego PCV szer.14-30cm 	m2	0,360	1,00						
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,018	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0069	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,090	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,030	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
5.2		Parapety zewnętrzne, gzyms

 74	KNR 4-01
0354-11-040	Wykucie z muru podokienników z blachy stalowej ocynkowanej

Obmiar = 108,270
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
75	KNR 4-01
0530-08-050	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej

Obmiar = 27,068
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,990	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,010	1,00						
		Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm 	kg	0,012	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 	kg	0,060	1,00						
		Kwas solny techniczny 33-29 % 	kg	0,013	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
76	KNR 2-02
0506-0301-050	Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - gzyms

Obmiar = 9,750
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,7758	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,3909	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,530	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,004	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
6		DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

 6.1		Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic

 77	KNR AT-26
0204-01-050	Ocieplenie zaprawą mineralną na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej na sklepieniach nakładane natryskowo gr. 10 cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża

Obmiar = 386,283
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,700	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa mineralna na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej - natryskiwana, wraz z kosztem gruntu 	kg	18,890	1,00						
		Sprzęt:									
		Agregat do zapraw natryskowych 	m-g	0,060	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
6.2		Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm

 78	KNR 4-01
0428-01-050	Rozebranie podłóg ślepych z desek

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,110	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,070	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
79	KNR 4-01
0609-01-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,200	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
80	KNR 4-01
0609-02-050	Rozebranie podsypek izolacyjnych za każdy następny 1 cm - do 15 cm krotność x 5

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
81	KNR 2-02
0616-01-050	Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa.

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0714	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0118	1,00						
		Materiały:									
		Membrana paroizolacyjna do dachów, ścian i podłóg o zwiększonej wytrzymałości 	m2	1,190	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0012	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0045	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
82	KNR 2-02
0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z mat układanych na sucho - gr. 18 cm [10+8]

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0714	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0193	1,00						
		Materiały:									
		Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 80 mm 	m2	1,050	1,00						
		Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 100 mm 	m2	1,050	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0077	1,00						
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0089	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
83	KNR 00-21
4007-03-050	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm

Obmiar = 352,898
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,250	1,00						
		Materiały:									
		Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm 	m3	0,025	1,00						
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 	kg	0,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
7		WYWÓZ GRUZU

 7.1		Wywóz gruzu

 84	KNR 4-01
0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Obmiar = 69,245
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,860	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,500	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
85	KNR 4-01
0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 8 km krotność x 7

Obmiar = 69,245
	m3								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,020	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	053	dekarze gr.III	r-g	9,5130			
2.	0	122	Malarz grupa II	r-g	51,6812			
3.	0	2	Betoniarz II	r-g	6,2453			
4.	0	22	Blacharz II	r-g	198,3950			
5.	0	222	monterzy gr.II	r-g	146,4046			
6.	0	23	Blacharz III	r-g	4,9805			
7.	0	342	Murarz II	r-g	7,2772			
8.	0	343	Murarz III	r-g	10,7649			
9.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 672,7456			
10.	0	391(1)	robotnicy gr.I	r-g	91,5519			
11.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	67,2927			
12.	0	42	Cieśla II	r-g	514,3715			
13.	0	462	Tynkarz II	r-g	533,9975			
14.	0	463	Tynkarz III	r-g	823,5695			
15.	0	52	Dekarz II	r-g	221,6311			
16.	0	772	Monter II	r-g	61,0990			
17.	0	999	Robocizna	r-g	860,3869			
18.	0	999	robocizna	r-g	412,5526			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		5 694,4600			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,7617			
2.	0	1050011	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	1,3293			
3.	0	1120310	Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm	kg	765,1526			
4.	0	1120311	Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,60 mm	kg	312,8445			
5.	0	1120720	Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm	kg	0,3248			
6.	0	1200205	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	5,6014			
7.	0	1220210	Listwy cokołowe 143 mm	m	33,3270			
8.	0	1220299	Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką	m	244,7491			
9.	0	1330499	Gwoździe budowlane	kg	116,3810			
10.	0	1330599	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	40,4607			
11.	0	1332909	Gwoździe śrubowe do drewna	szt	323,4420			
12.	0	1341201	Klamry ciesielskie 14-16x300 mm	kg	3,4200			
13.	0	1342913	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm	szt	9,7119			
14.	0	1343099	Uchwyty do rynien dachowych 150 mm ocynkowane	kpl	126,8400			
15.	0	1343299	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym	szt	96,4316			
16.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	73,7021			
17.	1	135770713	Kosz dachowy aluminiowy szer. 0,50 cm z klamrami mocującymi	m	9,5222			
18.	0	1411300	Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0,3519			
19.	1	141140105	Koncentrat krzemionkujący 	kg	51,3475			
20.	0	1412344	Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru	dm3	164,4276			
21.	1	141290704	Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym 	dm3	75,7987			
22.	1	141291007	Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze 	kg	122,2560			
23.	0	1413807	Preparat bio- i ogniochronny do więźby dachowej	kg	61,6605			
24.	0	1413808	Środek impregnacyjo-grzybobójczy solny 	kg	161,9415			
25.	0	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,0808			
26.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe	dm3	4,4578			
27.	0	1481505	Emulsja gruntująca 	kg	202,9981			
28.	1	148151504	Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym 	dm3	170,2878			
29.	1	150100516	Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej 	dm3	191,0064			
30.	0	1511100	Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60%	dm3	0,6003			
31.	0	1515016	Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa	dm3	135,8271			
32.	0	1520404	Emalia poliwinylowa chemoodporna	dm3	0,8898			
33.	0	1521310	Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna	dm3	0,8254			
34.	0	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm3	0,1179			
35.	0	1530511	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych	dm3	0,3645			
36.	0	1552328	Masa tynkarska podkładowa 	kg	129,5097			
37.	0	1554103	Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych	kg	5 300,8402			
38.	0	1554104	Zaprawa klejowa do dociepleń z wełny mineralanej	kg	139,7305			
39.	0	1560302	Taśma  malarska maskująca pcv	m	1 007,6704			
40.	0	1560303	Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	241,8409			
41.	0	1560330	Folia polietylenowa paroszczelna	m2	384,1884			
42.	1	156060102	Membrana paroizolacyjna do dachów, ścian i podłóg o zwiększonej wytrzymałości	m2	419,9486			
43.	0	1560610	Membrama dachowa wysokoparoprzepuszczalna	m2	485,8087			
44.	1	156261041	Płyta styropianowa - fasada	m3	62,0162			
45.	0	1566601	Parapet zewn. z twardego PCV szer.14-30cm	m2	1,6272			
46.	0	1568012	Grzebień okapowy z wentylacyją z tworzywa	m	64,6884			
47.	0	1580898	Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe	m2	6,2640			
48.	1	1601803	Piasek uziarnienie 0-2mm	m3	1,0692			
49.	0	1640901	Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm	t	0,2026			
50.	0	1700305	Cement portlandzki zwykły "35" workowany	t	0,2225			
51.	0	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,1850			
52.	0	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0309			
53.	0	1800102	Cegły budowlane pełne kl.150	szt	704,4828			
54.	0	1820002	Dachówki ceramiczne esówka, naturalna czerwień	szt	4 631,5269			
55.	0	1820110	Gąsiory półokrągłe naturalna czerwień z klamrą	szt	109,9980			
56.	0	2301500	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3,9828			
57.	1	230252201	Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa 4 mm na włókninie poliestrowej	m2	15,2673			
58.	1	230257201	Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia 5,2 mm na włókninie poliestrowej	m2	15,2673			
59.	1	231140220	Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów i stropów grubość 200 mm	m2	363,2327			
60.	0	2311806	Płyty z wełny mineralnej do dociepleń metodą lekką mokrą 80 mm	m2	12,2010			
61.	0	2350013	Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm	kg	1 680,3160			
62.	0	2350018	Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny	kg	34,8600			
63.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	55,5463			
64.	1	235041407	Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca 	kg	1 222,5600			
65.	1	235045507	Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm 	kg	1 671,2710			
66.	1	235046207	Szpachlówka wapienna z wypełniaczem mineralnym 	kg	684,6336			
67.	0	2370605	Beton zwykły B-20 [C 16/20]	m3	0,5156			
68.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,1413			
69.	0	2383051	Zaprawa mineralna na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej - natryskiwana, wraz z kosztem gruntu	kg	7 296,8859			
70.	1	238307417	Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków	kg	5 379,2640			
71.	0	238HEN0218	Szybko twardniejąca masa posadzkowa 	t	1,6223			
72.	0	238HEN0411	Dwuskładnikowa elastyczna powłoka uszczelniająca 	kg	52,4370			
73.	1	243050208	Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 80 mm	m2	370,5429			
74.	1	243050210	Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 100 mm	m2	370,5429			
75.	0	2600104	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	2,1906			
76.	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	10,4636			
77.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	1,2886			
78.	0	2601301	Łaty i kontrłaty iglaste kl.II	m3	2,9797			
79.	0	2601401	Listwy i łaty iglaste 2,5-6,5 m, kl.II	m3	0,0176			
80.	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 mm, kl.II	m3	0,3595			
81.	0	2640611	Deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25mm, kl.III	m3	0,0351			
82.	0	2640706	Deski iglaste obrzynane 4,8-6,3 m, 28-45mm/II	m3	1,8282			
83.	0	2662110	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	8,8225			
84.	0	2714324	Drzwi wejściowe zewnnętrzne z pcv	m2	6,5820			
85.	1	275727121	Wyłaz dachowy o wymiarach 45x55 cm, z kołnierzem uniwersalnym do pokryć płaskich i falistych, z zespoloną szybą hartowaną	szt	1,0000			
86.	0	3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	505,8371			
87.	0	3920000	Płótno ścierne korundowe	arkusz	12,0064			
88.	0	3950000	Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm	m3	1,1391			
89.	1	8990412	Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	81,8892			
90.	0	8990450	Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	96,6784			
91.	0	8990498	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1 747,5286			
92.	1	Dw	Dachówka wentylacyjna, naturalna czerwień	szt	10,0404			
93.	1	Gp	Gąsior początkowy [końcowy] naturalna czerwień	szt	5,0012			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	14900	Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	46,3506			
 2.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym	m-g	51,6876			
 3.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	15,0733			
 4.	0	35212	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	42,1048			
 5.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	0,0686			
 6.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	34,7497			
 7.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	18,1075			
 8.	0	39611	Przyczepa skrzyniowa  3,5 t	m-g	0,0654			
 9.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	44,3169			
 10.	0	43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	19,3431			
 11.	0	46214	Agregat do zapraw natryskowych	m-g	23,1770			
 12.	0	48325	Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami	m-g	990,4283			
 13.	0	77161	Piaskarka D/czyszczenia metali	m-g	0,8394			
 14.	0	83111	Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0,8394			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat	

1. 	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 708,8802
						
1.1.	Rozbiórka pokrycia z dachówki, pokrycia z blachy, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 300,9951
						
1.2.	Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 365,6455
						
1.3.	Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 112,1099
						
1.4.	Montaż wyłazu dachowego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 6,9300
						
1.5.	Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka, blacha stalowa ocynkowana
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 561,0880
						
1.6.	Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 55,8820
						
1.7.	Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 182,2293
						
1.8.	Remont kominów ponad dachem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 124,0005
						
2. 	RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWYCH
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 071,8575
						
2.1.	Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 947,0473
						
2.2.	Docieplenie wykuszy w połaci dachu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 39,8612
						
2.3.	Remont szlichty balkonu, pokrycie płyty
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 63,0052
						
2.4.	Odnowienie metalowej balustrady balkonowej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 21,9438
						
3. 	TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNYCH
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 854,0213
						
3.1.	Roboty przygotowawcze
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 11,1246
						
3.2.	Docieplenie elewacji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 842,8967
						
4. 	RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 189,4400
						
4.1.	Rusztowanie fasadowe do 10 m
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 189,4400
						
5. 	WYMIANA STOLARKI, PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 221,3276
						
5.1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 72,1730
						
5.2.	Parapety zewnętrzne, gzyms
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 149,1546
						
6. 	DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 589,3826
						
6.1.	Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 270,3981
						
6.2.	Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 318,9845
						
7. 	WYWÓZ GRUZU
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 59,5509
						
7.1.	Wywóz gruzu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 59,5509