Toruń, dnia 2019-01-21

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. 1-go Maja 42
11-130 Orneta
	Wykonawca opracowania:
Akroterion Budownictwo i Konserwacja  Zabytków Jakub Baran-Feiertag
ul. 100 - lecia 10/11
87-200 Wąbrzeźno

Kosztorys nakładczy

Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres budowy: ul. 1-go Maja 42, 11-130 Orneta
Rodzaj robót: Budowlane
CPV: 45262690-4, Remont starych budynków
Data opracowania: 2019-01-14
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 00-23, KNR 7-12, KNR AT-26, KNR 00-33, KNR 19-01, KNR 00-21, KNR AT-05, NC-02, KNR 2-02W, BC-06, Orgbud 912, KNR AT-08, BC-04, TZKNBK 1915, KNR K-35, KNR 00-15, TZKNBK 1912, KNR AT-09

Sporządził:
Jacek Markowski
BP-RN-V/188/TO/83
ul. Broniewskiego 84/8
87-100 Toruń

	Sprawdził:

 

Książka przedmiarów

1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
	
1.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich
	
1	KNR 4-01 0508-03-050
Rozbiórka pokrycia z dachówek - esówka
	285,737 m2	
1.	wykusze					
2.	(3,70+1,90*3+2,30)*1,0*1,09	12,753				
3.	połacie o nachyleniu 42%					
4.	(5,14+8,97)*0,50*7,26	51,219				
5.	(3,11+5,96)*0,50*7,26	32,924				
6.	(14,08+14,93)*0,50*7,26	105,306				
7.	połacie o nachyleniu 84%					
8.	(1,93+7,39)*0,50*3,92*2	36,534				
9.	połacie o nachyleniu 144% i 171%					
10.	0,50*3,02*1,93*2	5,829				
11.	(4,76+5,14)*0,50*3,02-3,70*2,13	7,068				
12.	(2,73+3,11)*0,50*3,02-1,90*2,13	4,771				
13.	(13,95+14,08)*0,50*3,02-(1,90*2+2,30)*2,13	29,332				
14.		-------------				
15.	Przeniesienie +				285,737	
2	KNR 4-01 0430-04-050
Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm
	285,737 m2	
3	KNR 4-01 0430-02-050
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
	285,737 m2	
4	KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	37,240 m	
1.	4,76+2,73+3,70	11,190				
2.	13,95+1,90*2+2,30+1,0*2*3	26,050				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				37,240	
5	KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	33,320 m	
1.	(0,61+3,19+3,62+0,24)*2	15,320				
2.	1,90	1,900				
3.	(0,61+6,71+0,40+0,33)*2	16,100				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				33,320	
6	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	27,817 m2	
1.	obróbki wykuszy					
2.	(3,70+1,90+1,90*2+2,30)*0,30	3,510				
3.	3,02*2*4*0,35	8,456				
4.	(1,90*2+2,30+1,0*2*3+3,70+1,90)*0,25	4,425				
5.	kosze dachowe					
6.	6,25*0,40*2*1,09	5,450				
7.	3,02*0,40	1,208				
8.	2,22*0,40*2	1,776				
9.	obróbki kominów					
10.	(0,45*6+1,20*2)*0,25	1,275				
11.	(0,45*2+0,90*6)*0,25*1,09	1,717				
12.		-------------				
13.	Przeniesienie +				27,817	
7	KNR 4-01 0420-03-050
Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
	10,890 m2	
1.	7,26*0,50*3	10,890				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,890	
1.2. Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 
	
8	KNR 4-01 0413-01-040
Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 40 mm. Jednostronnie nabicie desek na górę krokwi
	361,420 m	
1.	7,26*24	174,240				
2.	7,26*10*0,50	36,300				
3.	7,26*2*0,50	7,260				
4.	3,92*9*2*0,50	35,280				
5.	3,02*3*2*0,50	9,060				
6.	2,92*34	99,280				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				361,420	
1.3. Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo
	
9	KNR 4-01 0629-12-050
Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]
	142,869 m2	
1.	285,737*0,50	142,869				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				142,869	
10	KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]
	142,869 m2	
1.4. Wymiana wyłazu dachowego
	
11	KNR 2-02W 1016-07-020
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	1,000 szt	
1.5. Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka
	
12	KNR 2-02 0410-01-050
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	285,737 m2	
13	KNR 00-15 0517-01-050
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
	285,737 m2	
14	KNR 00-15 0517-02-050
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
	285,737 m2	
15	KNR 2-02 0504-02-050
Pokrycie dachów dachówką ceramiczną esówką
	285,737 m2	
16	KNR 00-15 0517-04-040
Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami
	22,260 m	
1.	8,97+5,96+5,40+1,93	22,260				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				22,260	
17	KNR AT-09 0104-03-040
Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu
	39,140 m	
1.	4,76+2,73+3,70+1,90	13,090				
2.	13,95+1,90*2+2,30+1,0*2*3	26,050				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				39,140	
1.6. Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm
	
18	Orgbud 912 0301-07-050
Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej
	275,752 m2	
1.	wykusze					
2.	(2,40+1,60*3+2,0)*1,0*1,09	10,028				
3.	połacie o nachyleniu 42%					
4.	(4,89+7,72)*0,50*7,26	45,774				
5.	(3,11+5,96)*0,50*7,26	32,924				
6.	(13,83+14,68)*0,50*7,26	103,491				
7.	połacie o nachyleniu 84%					
8.	(1,93+7,39)*0,50*3,92*2	36,534				
9.	połacie o nachyleniu 144% i 171%					
10.	0,50*3,02*1,93*2	5,829				
11.	(4,76+5,14)*0,50*3,02-3,70*2,13	7,068				
12.	(2,73+3,11)*0,50*3,02-1,90*2,13	4,771				
13.	(13,95+14,08)*0,50*3,02-(1,90*2+2,30)*2,13	29,332				
14.		-------------				
15.	Przeniesienie +				275,752	
1.7. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
	
19	KNR 2-02 0508-0401-040
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.
	33,140 m	
1.	4,76+2,73+3,70+1,90	13,090				
2.	13,95+1,90*2+2,30	20,050				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				33,140	
20	KNR 2-02 0510-0301-040
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.
	40,920 m	
1.	(0,61+3,19+3,62+0,24)*2	15,320				
2.	1,90*5	9,500				
3.	(0,61+6,71+0,40+0,33)*2	16,100				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				40,920	
21	KNR 2-02 0506-0201-050
Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.
	56,093 m2	
1.	pasy nad- i podrynnowe					
2.	(13,95+1,90*2+2,30+4,76+2,73+3,70+1,90)*(0,15+0,25)	13,256				
3.	okapy					
4.	(3,02*2+7,26*2+3,92*2+3,02*2+1,93*2+5,14+3,0+14,08)*0,25	15,130				
5.	obróbki wykuszy					
6.	1,0*2*5*0,25	2,500				
7.	(1,90*3+2,30+3,70+3,02*2*5)*0,35	14,665				
8.	3,02*2*5*0,25	7,550				
9.	obróbki kominów					
10.	(0,45*6+1,20*2)*0,25	1,275				
11.	(0,90*6+0,45*2)*1,09*0,25	1,717				
12.		-------------				
13.	Przeniesienie +				56,093	
1.8. Remont kominów ponad dachem
	
22	KNR 4-01 0419-02-020
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m
	4,000 szt	
23	KNR 4-01 0212-04-050
Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	2,365 m2	
1.	0,55*1,0*3+0,55*1,30	2,365				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,365	
24	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach ponad dachem
	16,748 m2	
1.	(0,45*2+0,90*2)*(2,49+2,18)*0,50	6,305				
2.	(0,45*2+0,90*2)*(1,95+1,63)*0,50	4,833				
3.	(0,45*4+0,90*2+1,20*2)*(1,09+0,78)*0,50	5,610				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				16,748	
25	KNR 4-01 0310-01-060
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego
	0,527 m3	
1.	0,45*0,90*0,30*3+0,45*1,20*0,30	0,527				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,527	
26	KNR 2-02 0219-05-050
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm
	2,365 m2	
27	KNR 4-01 0735-0701-050
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym
	16,748 m2	
28	KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie
	16,748 m2	
29	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie farbą silikatową
	16,748 m2	
2. RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWEJ
	
2.1. Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem
	
30	BC-06 0101-01-050
Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
	36,950 m2	
1.	3,10*1,40+3,10*1,70*2	14,880				
2.	1,0*1,70*7	11,900				
3.	1,0*2,65	2,650				
4.	1,0*1,50*2	3,000				
5.	1,0*1,40	1,400				
6.	1,20*2,60	3,120				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				36,950	
31	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 80% powierzchni [nie odjęto powierzchni mniejszych otworów - ościeża, opaski i gzymsy, wnęka, strop i lica płyty balkonowej naprawiane i wykończane]
	122,253 m2	
1.	ściany					
2.	15,91*(3,19+3,62+0,24)*0,80-3,10*1,70*2	79,192				
3.	(8,42+5,48)*0,50*2,92*0,80	16,235				
4.	0,50*2,74*2,40*2*0,80	5,261				
5.	cokół					
6.	(4,76+8,42+14,66+13,95+1,20*2)*0,61*0,80	21,565				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				122,253	
32	KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - powierzchnia całkowita ścian
	155,451 m2	
1.	ściany					
2.	15,91*(3,19+3,62+0,24)-3,10*1,70*2	101,626				
3.	(8,42+5,48)*0,50*2,92	20,294				
4.	0,50*2,74*2,40*2	6,576				
5.	cokół					
6.	(4,76+8,42+14,66+13,95+1,20*2)*0,61	26,956				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				155,451	
33	BC-04 0129-01-050
Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne
	122,253 m2	
34	NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych
	122,253 m2	
35	NC-02 0409-03-050
Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna
	122,253 m2	
36	KNR K-35 021601-050
Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
	122,253 m2	
37	KNR K-35 021701-050
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej
	122,253 m2	
38	KNR K-35 021801-050
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie
	122,253 m2	
39	KNR K-35 022001-050
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
	155,451 m2	
40	KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie
	155,451 m2	
41	KNR K-35 022003-050
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym
	155,451 m2	
2.2. Docieplenie wykuszy
	
42	KNR 00-23 2615-0111-050
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	21,360 m2	
1.	0,50*1,20*1,80*2*5	10,800				
2.	(1,90*3+2,30+3,70)*1,80-(3,10+1,0*3+1,40)*1,40	10,560				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				21,360	
43	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie farbą silikatową
	21,360 m2	
2.3. Remont szlichty balkonu
	
44	KNR 4-01 0804-07-050
Zerwanie posadzki cementowej
	3,120 m2	
1.	2,60*1,20	3,120				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,120	
45	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	0,750 m2	
1.	(2,60+1,20*2)*0,15	0,750				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,750	
46	NC-02 0310-05-013
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody
	0,031 100 m2	
1.	3,12/100	0,031				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,031	
47	NC-02 0604-05-013
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu. Wykonywanie podkładów o grubości 45 mm. Szybko twardniejąca masa posadzkowa
	0,031 100 m2	
48	KNR 2-02 0506-0301-050
Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm
	1,520 m2	
1.	(2,60*2+1,20*2)*0,20	1,520				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,520	
2.4. Odnowienie balustrady balkonowej
	
49	KNR 7-12 0107-02-050
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowej,stan wyjściowy powierzchni B
	5,500 m2	
1.	(2,60+1,20*2)*1,10	5,500				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,500	
50	KNR 7-12 0101-02-050
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych
	5,500 m2	
51	KNR 7-12 0105-02-050
Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
	5,500 m2	
52	KNR 4-01 1212-09-050
Miniowanie farbą ftalową do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych
	5,500 m2	
53	KNR 4-01 1212-0501-050
Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych
	5,500 m2	
2.5. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
	
54	KNR 19-01 1005-01-020
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych - zdjęcie i ponowne założenie
	2,000 szt	
55	TZKNBK 1915 0402-0330-050
Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)
	7,800 m2	
1.	1,20*2,60*2,50	7,800				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,800	
56	KNR 4-01 1211-04-050
Opalanie farby olejnej ze stolarki o powierzchni ponad 1,0 m2 - podgrzanie opalarką
	7,800 m2	
57	TZKNBK 1915 0401-0290-050
Usunięcie starej farby olejnej za pomocą past rozpuszczalnikowych - po raz pierwszy
	7,800 m2	
58	TZKNBK 1915 0401-0291-050
Usunięcie starej farby olejnej za pomocą past rozpuszczalnikowych - drugi raz
	7,800 m2	
59	TZKNBK 1912 0004-0650-123
Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na sklejeniu pękniętych elementów
	6,000 miejsce	
60	KNR 4-01 0613-01-050
Zabezpieczenie elementów drewnianych przez powlekanie dwukrotne preparatami olejowymi metodą smarowania - preparatem do zwalczania szkodników drewna
	7,800 m2	
61	KNR 4-01 0613-01-050
Zabezpieczenie elementów drewnianych przez powlekanie dwukrotne preparatami olejowymi metodą smarowania - preparatem grzybobójczym
	7,800 m2	
62	KNR 4-01 0628-01-050
Impregnacja grzybobójcza metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi - preparat do wzmacniania drewna
	7,800 m2	
63	TZKNBK 1915 0401-0320-050
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy (szpachla wodorozcieńczalna do drewna)
	7,800 m2	
64	TZKNBK 1915 0401-0310-050
Zagruntowanie stolarki
	7,800 m2	
65	TZKNBK 1915 0402-0370-050
Malowanie stolarki. Malowanie emalią alkidową - pierwszy raz
	12,300 m2	
66	TZKNBK 1915 0402-0371-050
Malowanie stolarki. Malowanie emalią alkidową - drugi raz
	12,300 m2	
3. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWYCH
	
3.1. Roboty przygotowawcze
	
67	BC-06 0101-01-050
Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
	29,714 m2	
1.	1,0*1,70*9	15,300				
2.	1,0*1,40*2+1,40*1,40	4,760				
3.	1,33*0,83	1,104				
4.	1,18*1,41*2+1,18*1,53	5,133				
5.	0,92*1,04	0,957				
6.	1,0*2,46	2,460				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				29,714	
3.2. Docieplenie elewacji
	
68	KNR 4-01 0701-02-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 80% powierzchni - minus powierzchnia otworów
	201,085 m2	
1.	14,66*7,04*0,80	82,565				
2.	(14,66+13,27)*0,50*2,92*0,80	32,622				
3.	0,50*6,63*2,45*2*0,80	12,995				
4.	13,95*(6,71+0,33)*0,80	78,566				
5.	(4,65+3,88)*0,50*2,79*0,80	9,519				
6.	2,92*2,71*0,80	6,331				
7.	(0,94+0,53)*0,50*5,85*0,80	3,440				
8.	-(0,83*1,33+1,0*1,70*9+0,92*1,04+1,0*2,46+1,18*1,41*2+1,18*1,53)	-24,954				
9.		-------------				
10.	Przeniesienie +				201,085	
69	KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - cała powierzchnia ścian minus otwory - z dobudową
	257,594 m2	
1.	14,66*7,04	103,206				
2.	(14,66+13,27)*0,50*2,92	40,778				
3.	0,50*6,63*2,45*2	16,244				
4.	13,95*(6,71+0,33)	98,208				
5.	(4,65+3,88)*0,50*2,79	11,899				
6.	2,92*2,71	7,913				
7.	(0,94+0,53)*0,50*5,85	4,300				
8.	-(0,83*1,33+1,0*1,70*9+0,92*1,04+1,0*2,46+1,18*1,41*2+1,18*1,53)	-24,954				
9.		-------------				
10.	Przeniesienie +				257,594	
70	KNR 00-23 2611-03-050
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	257,594 m2	
71	KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian - wyrównianie grubości skutych tynków 2 cm
	201,085 m2	
72	KNR 00-23 2611-04-050
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą
	257,594 m2	
73	KNR 00-23 2614-0201-050
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	257,594 m2	
74	KNR 00-23 2614-0501-050
Docieplenie ościeży z cegły szer. do 15 cm, płytami styropianowymi przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotowaniem podłoża, ręcz.wykonaniem wyprawy elewacyjnej
	9,563 m2	
1.	(0,83*2+1,33+1,0*9+1,70*18+0,92+1,04*2+1,0+2,46*2+1,18*2+1,41*4+1,18+1,53*2)*0,15	9,563				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				9,563	
75	KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	63,750 m	
1.	0,83*2+1,33+1,0*9+1,70*18+0,92+1,04*2+1,0+2,46*2+1,18*2+1,41*4+1,18+1,53*2	63,750				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				63,750	
76	KNR 00-23 2612-09-040
Zamocowanie listwy cokołowej
	31,010 m	
1.	13,95+1,20*2+14,66	31,010				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				31,010	
77	KNR 00-33 0128-0104-050
Malowanie elewacji farbą silikatową
	267,157 m2	
1.	257,594+9,563	267,157				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				267,157	
4. RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH
	
4.1. Rusztowanie fasadowe do 10 m
	
78	KNR AT-05 1651-01-050
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
	492,782 m2	
1.	15,91*(0,61+3,19+3,62+0,24)	121,871				
2.	8,42*5,31	44,710				
3.	14,66*(0,61+7,04+2,92+2,39)	189,994				
4.	13,95*(0,61+6,71+0,33)	106,718				
5.	2,79*(0,61+2,39+4,65+2,92)	29,490				
6.		-------------				
7.	Przeniesienie +				492,782	
79	KNR AT-05 1651-01-148
Czas pracy rusztowania
	606,502 m-g	
1.	(244,61+395,04+164,76+396,78+9,57+13,77+1322,78)/(0,84*5)	606,502				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				606,502	
5. WYMIANA STOLARKI, PARAPETY 
	
5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
	
80	KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokienników drewnianych
	2,100 m	
1.	1,05*2	2,100				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,100	
81	KNR 00-19 0929-0801-050
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych
	1,104 m2	
1.	0,83*1,33	1,104				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,104	
82	KNR 00-19 0929-0901-050
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych
	3,400 m2	
1.	1,0*1,70*2	3,400				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,400	
83	KNR 00-19 0929-1201-050
Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV, obsadzone na dyblach stalowych
	1,944 m2	
1.	0,90*2,16	1,944				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,944	
84	KNR 4-01 0321-01-040
Obsadzenie podokienników z pcv do 1,5 w ścianach z cegieł
	2,100 m	
5.2. Parapety zewnętrzne
	
85	KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokienników z blachy stalowej ocynkowanej
	41,340 m	
1.	3,15*3	9,450				
2.	1,55*2	3,100				
3.	1,05*5	5,250				
4.	1,50*3	4,500				
5.	1,38	1,380				
6.	0,97	0,970				
7.	1,05*11	11,550				
8.	1,45	1,450				
9.	1,23*3	3,690				
10.		-------------				
11.	Przeniesienie +				41,340	
86	KNR 2-02 0506-0301-050
Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - gzyms
	2,520 m2	
1.	8,40*0,30	2,520				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,520	
87	KNR 4-01 0530-08-050
Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej
	14,469 m2	
1.	41,34*0,35	14,469				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				14,469	
6. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
	
6.1. Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic
	
88	KNR AT-26 0204-01-050
Ocieplenie zaprawą mineralną na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej na sklepieniach nakładane natryskowo gr. 10 cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
	192,602 m2	
1.	(12,94+15,28)*0,50*13,65	192,602				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				192,602	
6.2. Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm
	
89	KNR 4-01 0428-01-050
Rozebranie podłóg ślepych z desek
	194,804 m2	
1.	(13,70+15,66)*0,50*13,27	194,804				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,804	
90	KNR 4-01 0609-01-050
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm
	194,804 m2	
91	KNR 4-01 0609-02-050
Rozebranie podsypek izolacyjnych za każdy następny 1 cm - do 15 cm krotność x 5
	194,804 m2	
92	KNR 2-02 0616-01-050
Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa.
	194,804 m2	
93	KNR 2-02 0613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z mat układanych na sucho - gr. 18 cm [10+8]
	194,804 m2	
94	KNR 00-21 4007-03-050
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm
	194,804 m2	
7. WYWÓZ GRUZU
	
7.1. Wywóz gruzu
	
95	KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	41,148 m3	
1.	285,172*0,015	4,278				
2.	2,365*0,07	0,166				
3.	(16,748+122,253+201,085)*0,02	6,802				
4.	0,527	0,527				
5.	3,12*0,05	0,156				
6.	194,804*0,15	29,221				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				41,148	
96	KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 8 km krotność x 7
	41,148 m3	

Kosztorys szczegółowy

Lp.	
Podstawa
Wyceny
	
Opis pozycji
Kosztorysowych	
Jedn. Miary	
Nakłady na jedn.	
Wsp. Zagreg.	
Cena	
Koszt 
jedn.	
R	
M	
S	
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 

 1.1		Rozbiórka pokrycia z dachówki, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich

 1	KNR 4-01
0508-03-050	Rozbiórka pokrycia z dachówek - esówka

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,470	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny do 0,50t 	m-g	0,130	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
2	KNR 4-01
0430-04-050	Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,070	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
3	KNR 4-01
0430-02-050	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,120	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
4	KNR 4-01
0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 37,240
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
5	KNR 4-01
0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 33,320
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,110	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
6	KNR 4-01
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 27,817
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
7	KNR 4-01
0420-03-050	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu

Obmiar = 10,890
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	1,380	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,050	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,120	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,003	1,00						
		Deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25mm, kl.III 	m3	0,002	1,00						
		Listwy i łaty iglaste 2,5-6,5 m, kl.II 	m3	0,001	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.2		Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 

 8	KNR 4-01
0413-01-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 40 mm. Jednostronnie nabicie desek na górę krokwi

Obmiar = 361,420
	m								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,250	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,750	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,210	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,005	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,003	1,00						
		Deski iglaste obrzynane 4,8-6,3 m, 28-45mm/II 	m3	0,005	1,00						
		Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm 	m3	0,0025	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.3		Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo

 9	KNR 4-01
0629-12-050	Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]

Obmiar = 142,869
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,130	1,00						
		Materiały:									
		Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru 	dm3	0,880	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
10	KNR 4-01
0631-01-050	Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto 0,50 m2 drewna / m2 połaci]

Obmiar = 142,869
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,100	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,220	1,00						
		Materiały:									
		Preparat bio- i ogniochronny do więźby dachowej 	kg	0,330	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.4		Wymiana wyłazu dachowego

 11	KNR 2-02W
1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

Obmiar = 1,000
	szt								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	6,930	1,00						
		Materiały:									
		Wyłaz dachowy o wymiarach 45x55 cm, z kołnierzem uniwersalnym do pokryć płaskich i falistych, z zespoloną szybą hartowaną 	szt	1,000	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,310	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,210	1,00						
		Materiały pomocnicze 15,00 % 	PLN			15,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,070	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.5		Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka

 12	KNR 2-02
0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,280	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,030	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,080	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II 	m3	0,028	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,030	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
13	KNR 00-15
0517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0787	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0846	1,00						
		Materiały:									
		Membrama dachowa wysokoparoprzepuszczalna 	m2	1,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0001	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
14	KNR 00-15
0517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,2062	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0529	1,00						
		Materiały:									
		Łaty i kontrłaty iglaste kl.II 	m3	0,0092	1,00						
		Gwoździe budowlane 	kg	0,00128	1,00						
		Środek impregnacyjo-grzybobójczy solny  	kg	0,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,020	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,020	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
15	KNR 2-02
0504-02-050	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną esówką

Obmiar = 285,737
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,0234	1,00						
		Dekarz II 	r-g	0,3787	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1821	1,00						
		Materiały:									
		Dachówki ceramiczne esówka, naturalna czerwień 	szt	14,300	1,00						
		Dachówka wentylacyjna, naturalna czerwień 	szt	0,0281	1,00						
		Dachówka szczytowa 	szt	0,4795	1,00						
		Kosz dachowy aluminiowy szer. 0,50 cm z klamrami mocującymi 	m	0,0708	1,00						
		Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 mm, kl.II 	m3	0,00111	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0007	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0505	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
16	KNR 00-15
0517-04-040	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami

Obmiar = 22,260
	m								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,5229	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0599	1,00						
		Materiały:									
		Gąsiory półokrągłe naturalna czerwień z klamrą 	szt	3,000	1,00						
		Gąsior początkowy [końcowy] naturalna czerwień 	szt	0,135	1,00						
		Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym 	szt	2,630	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0008	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
17	KNR AT-09
0104-03-040	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Obmiar = 39,140
	m								
		Robocizna: 									
		dekarze gr.III 	r-g	0,150	1,00						
		Materiały:									
		Grzebień okapowy z wentylacyją z tworzywa 	m	1,020	1,00						
		Gwoździe śrubowe do drewna 	szt	5,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.6		Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm

 18	Orgbud 912
0301-07-050	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej

Obmiar = 275,752
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,160	1,00						
		Materiały:									
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów i stropów grubość 200 mm 	m2	1,040	1,00						
		Folia polietylenowa paroszczelna 	m2	1,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,009	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.7		Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej

 19	KNR 2-02
0508-0401-040	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.

Obmiar = 33,140
	m								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,4852	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,093	1,00						
		Blacharz III 	r-g	0,0725	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	1,950	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,021	1,00						
		Uchwyty do rynien dachowych 150 mm ocynkowane 	kpl	2,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0035	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
20	KNR 2-02
0510-0301-040	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.

Obmiar = 40,920
	m								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,6338	1,00						
		Blacharz III 	r-g	0,013	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1883	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	2,070	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,023	1,00						
		Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm 	szt	0,330	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0028	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
21	KNR 2-02
0506-0201-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

Obmiar = 56,093
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	0,9843	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,9594	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,550	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,029	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,001	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
1.8		Remont kominów ponad dachem

 22	KNR 4-01
0419-02-020	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m

Obmiar = 4,000
	szt								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	4,200	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	3,440	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,940	1,00						
		Klamry ciesielskie 14-16x300 mm 	kg	1,140	1,00						
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,054	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,030	1,00						
		Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm 	m3	0,075	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
23	KNR 4-01
0212-04-050	Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Obmiar = 2,365
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	1,420	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
24	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach ponad dachem

Obmiar = 16,748
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
25	KNR 4-01
0310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego

Obmiar = 0,527
	m3								
		Robocizna: 									
		Murarz III 	r-g	5,990	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	14,130	1,00						
		Materiały:									
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,238	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0455	1,00						
		Wapno hydratyzowane workowane 	t	0,02559	1,00						
		Cegły budowlane pełne kl.150 	szt	392,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	3,250	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,330	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
26	KNR 2-02
0219-05-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm

Obmiar = 2,365
	m2								
		Robocizna: 									
		Betoniarz II 	r-g	0,860	1,00						
		Cieśla II 	r-g	1,730	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,650	1,00						
		Materiały:									
		Gwoździe budowlane 	kg	0,600	1,00						
		Beton zwykły B-20 [C 16/20] 	m3	0,071	1,00						
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,014	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,150	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
27	KNR 4-01
0735-0701-050	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym

Obmiar = 16,748
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,150	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,090	1,00						
		Tynkarz III 	r-g	0,600	1,00						
		Materiały:									
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,0266	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0052	1,00						
		Wapno hydratyzowane workowane 	t	0,0066	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,040	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,040	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
28	KNR AT-26
0304-01-050	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie

Obmiar = 16,748
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,100	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,150	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
29	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie farbą silikatową

Obmiar = 16,748
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
2		RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWEJ

 2.1		Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem

 30	BC-06
0101-01-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Obmiar = 36,950
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,120	1,00						
		Materiały:									
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm 	m2	1,200	1,00						
		Taśma  malarska maskująca pcv 	m	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
31	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 80% powierzchni [nie odjęto powierzchni mniejszych otworów - ościeża, opaski i gzymsy, wnęka, strop i lica płyty balkonowej naprawiane i wykończane]

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
32	KNR AT-08
0101-06-050	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - powierzchnia całkowita ścian

Obmiar = 155,451
	m2								
		Robocizna: 									
		robotnicy gr.I 	r-g	0,056	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Agregat wodny ciśnieniowy 	m-g	0,0535	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
33	BC-04
0129-01-050	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,140	1,00						
		Materiały:									
		Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym  	dm3	0,310	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
34	NC-02
0416-01-050	Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,070	1,00						
		Materiały:									
		Koncentrat krzemionkujący  	kg	0,210	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
35	NC-02
0409-03-050	Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,650	1,00						
		Materiały:									
		Szpachlówka wapienna z wypełniaczem mineralnym  	kg	2,800	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,070	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
36	KNR K-35
021601-050	Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze  	kg	0,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
37	KNR K-35
021701-050	Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,060	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca  	kg	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
38	KNR K-35
021801-050	Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie

Obmiar = 122,253
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków 	kg	22,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
39	KNR K-35
022001-050	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie

Obmiar = 155,451
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,480	1,00						
		Materiały:									
		Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm  	kg	3,500	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
40	KNR AT-26
0304-01-050	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie

Obmiar = 155,451
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,100	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,150	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
41	KNR K-35
022003-050	Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym

Obmiar = 155,451
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,260	1,00						
		Materiały:									
		Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym  	dm3	0,200	1,00						
		Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej  	dm3	0,400	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.2		Docieplenie wykuszy

 42	KNR 00-23
2615-0111-050	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 21,360
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	1,5117	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	1,0135	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,7792	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyty z wełny mineralnej do dociepleń metodą lekką mokrą 80 mm 	m2	1,050	1,00						
		Zaprawa klejowa do dociepleń z wełny mineralanej 	kg	12,025	1,00						
		Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem 	szt	8,320	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,135	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny 	kg	3,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0353	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0325	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
43	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie farbą silikatową

Obmiar = 21,360
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.3		Remont szlichty balkonu

 44	KNR 4-01
0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej

Obmiar = 3,120
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,740	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
45	KNR 4-01
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

Obmiar = 0,750
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
46	NC-02
0310-05-013	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

Obmiar = 0,031
	100 m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	31,460	1,00						
		Materiały:									
		Dwuskładnikowa elastyczna powłoka uszczelniająca  	kg	300,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,500	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,400	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
47	NC-02
0604-05-013	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu. Wykonywanie podkładów o grubości 45 mm. Szybko twardniejąca masa posadzkowa

Obmiar = 0,031
	100 m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	89,000	1,00						
		Materiały:									
		Szybko twardniejąca masa posadzkowa  	t	9,270	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	7,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	1,580	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	3,750	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
48	KNR 2-02
0506-0301-050	Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm

Obmiar = 1,520
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,7758	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,3909	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,530	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,004	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.4		Odnowienie balustrady balkonowej

 49	KNR 7-12
0107-02-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowej,stan wyjściowy powierzchni B

Obmiar = 5,500
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,1987	1,00						
		Materiały:									
		Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm 	t	0,0189	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0064	1,00						
		Przyczepa skrzyniowa  3,5 t 	m-g	0,0061	1,00						
		Piaskarka D/czyszczenia metali 	m-g	0,0783	1,00						
		Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min 	m-g	0,0783	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
50	KNR 7-12
0101-02-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych

Obmiar = 5,500
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,457	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
51	KNR 7-12
0105-02-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł

Obmiar = 5,500
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0483	1,00						
		Materiały:									
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 	dm3	0,124	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,00 % 	PLN			1,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
52	KNR 4-01
1212-09-050	Miniowanie farbą ftalową do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych

Obmiar = 5,500
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,860	1,00						
		Materiały:									
		Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych 	dm3	0,011	1,00						
		Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% 	dm3	0,056	1,00						
		Płótno ścierne korundowe 	arkusz	0,560	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
53	KNR 4-01
1212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych

Obmiar = 5,500
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,610	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,330	1,00						
		Materiały:									
		Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 	dm3	0,034	1,00						
		Emalia poliwinylowa chemoodporna 	dm3	0,083	1,00						
		Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna 	dm3	0,077	1,00						
		Płótno ścierne korundowe 	arkusz	0,560	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2.5		Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej

 54	KNR 19-01
1005-01-020	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych - zdjęcie i ponowne założenie

Obmiar = 2,000
	szt								
		Robocizna: 									
		Stolarz budowlany II 	r-g	1,250	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,010	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
55	TZKNBK 1915
0402-0330-050	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XI 	r-g	0,100	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
56	KNR 4-01
1211-04-050	Opalanie farby olejnej ze stolarki o powierzchni ponad 1,0 m2 - podgrzanie opalarką

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,490	1,00						
		Materiały:									
		Płótno ścierne korundowe 	arkusz	0,430	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
57	TZKNBK 1915
0401-0290-050	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą past rozpuszczalnikowych - po raz pierwszy

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XI 	r-g	0,800	1,00						
		Materiały:									
		Pasta rozpuszczalnikowa w postaci żelu tiksotropowego do usuwania powłok malarskich  	kg	0,220	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
58	TZKNBK 1915
0401-0291-050	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą past rozpuszczalnikowych - drugi raz

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XI 	r-g	0,800	1,00						
		Materiały:									
		Pasta rozpuszczalnikowa w postaci żelu tiksotropowego do usuwania powłok malarskich  	kg	0,110	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
59	TZKNBK 1912
0004-0650-123	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na sklejeniu pękniętych elementów

Obmiar = 6,000
	miejsce								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,850	1,00						
		Materiały:									
		Klej poliuretanowy jednoskłądnikowy  	kg	0,033	1,00						
		Materiały pomocnicze 35,30 % 	PLN			35,30 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
60	KNR 4-01
0613-01-050	Zabezpieczenie elementów drewnianych przez powlekanie dwukrotne preparatami olejowymi metodą smarowania - preparatem do zwalczania szkodników drewna

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,110	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,200	1,00						
		Materiały:									
		Rozpuszczalnikowy środek do zwalczania szkodników drewna 	l	0,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
61	KNR 4-01
0613-01-050	Zabezpieczenie elementów drewnianych przez powlekanie dwukrotne preparatami olejowymi metodą smarowania - preparatem grzybobójczym

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,110	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,200	1,00						
		Materiały:									
		Preparat grzybobójczy zwalczający i zapobiegający rozrostowi grzyba 	l	0,050	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
62	KNR 4-01
0628-01-050	Impregnacja grzybobójcza metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi - preparat do wzmacniania drewna

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,080	1,00						
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,090	1,00						
		Materiały:									
		Poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna  	l	0,150	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
63	TZKNBK 1915
0401-0320-050	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy (szpachla wodorozcieńczalna do drewna)

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XI 	r-g	0,600	1,00						
		Materiały:									
		Szpachla wodorozcieńczalna do wypełniania ubytków w drewnia 	kg	0,150	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
64	TZKNBK 1915
0401-0310-050	Zagruntowanie stolarki

Obmiar = 7,800
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XI 	r-g	0,180	1,00						
		Materiały:									
		Wodorozcieńczalny grunt do malowania drewna  	l	0,160	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
65	TZKNBK 1915
0402-0370-050	Malowanie stolarki. Malowanie emalią alkidową - pierwszy raz

Obmiar = 12,300
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XII 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Emalia alkidowa do drewna, odporna na uszkodzenia mechaniczne 	dm3	0,125	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
66	TZKNBK 1915
0402-0371-050	Malowanie stolarki. Malowanie emalią alkidową - drugi raz

Obmiar = 12,300
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa XII 	r-g	0,300	1,00						
		Materiały:									
		Emalia alkidowa do drewna, odporna na uszkodzenia mechaniczne 	dm3	0,084	1,00						
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
3		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWYCH

 3.1		Roboty przygotowawcze

 67	BC-06
0101-01-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Obmiar = 29,714
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,120	1,00						
		Materiały:									
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm 	m2	1,200	1,00						
		Taśma  malarska maskująca pcv 	m	5,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
3.2		Docieplenie elewacji

 68	KNR 4-01
0701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 80% powierzchni - minus powierzchnia otworów

Obmiar = 201,085
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,410	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
69	KNR AT-08
0101-06-050	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - cała powierzchnia ścian minus otwory - z dobudową

Obmiar = 257,594
	m2								
		Robocizna: 									
		robotnicy gr.I 	r-g	0,056	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Agregat wodny ciśnieniowy 	m-g	0,0535	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
70	KNR 00-23
2611-03-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą

Obmiar = 257,594
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1035	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,300	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
71	KNR 00-23
2612-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian - wyrównianie grubości skutych tynków 2 cm

Obmiar = 201,085
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,615	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,615	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,099	1,00						
		Materiały:									
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,021	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	6,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0135	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
72	KNR 00-23
2611-04-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą

Obmiar = 257,594
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,010	1,00						
		Materiały:									
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,00025	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	0,030	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
73	KNR 00-23
2614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 257,594
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	1,4554	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,9236	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,7834	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,147	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	10,030	1,00						
		Dyble plastikowe "z grzybkami" 	szt	4,160	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,135	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm 	kg	4,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0298	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0276	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
74	KNR 00-23
2614-0501-050	Docieplenie ościeży z cegły szer. do 15 cm, płytami styropianowymi przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotowaniem podłoża, ręcz.wykonaniem wyprawy elewacyjnej

Obmiar = 9,563
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	3,6564	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	1,3683	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,8534	1,00						
		Materiały:									
		Emulsja gruntująca  	kg	0,200	1,00						
		Płyta styropianowa - fasada 	m3	0,05275	1,00						
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	10,030	1,00						
		Dyble plastikowe "z grzybkami" 	szt	4,160	1,00						
		Siatka z włókna szklanego 	m2	1,643	1,00						
		Masa tynkarska podkładowa  	kg	0,300	1,00						
		Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm 	kg	4,000	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0298	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0276	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
75	KNR 00-23
2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obmiar = 63,750
	m								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,1067	1,00						
		Tynkarz II 	r-g	0,1067	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0066	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych 	kg	0,900	1,00						
		Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką 	m	1,176	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,0007	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0005	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
76	KNR 00-23
2612-09-040	Zamocowanie listwy cokołowej

Obmiar = 31,010
	m								
		Robocizna: 									
		Tynkarz II 	r-g	0,223	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,014	1,00						
		Materiały:									
		Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm 	szt	2,580	1,00						
		Listwy cokołowe 143 mm 	m	1,050	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0002	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
77	KNR 00-33
0128-0104-050	Malowanie elewacji farbą silikatową

Obmiar = 267,157
	m2								
		Robocizna: 									
		Malarz grupa II 	r-g	0,095	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,031	1,00						
		Materiały:									
		Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa 	dm3	0,300	1,00						
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
4		RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH

 4.1		Rusztowanie fasadowe do 10 m

 78	KNR AT-05
1651-01-050	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

Obmiar = 492,782
	m2								
		Robocizna: 									
		monterzy gr.II 	r-g	0,1388	1,00						
		robotnicy gr.I 	r-g	0,0408	1,00						
		Materiały:									
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 	m3	0,00014	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami 	m-g	0,0428	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
79	KNR AT-05
1651-01-148	Czas pracy rusztowania

Obmiar = 606,502
	m-g								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami 	m-g	1,000	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
5		WYMIANA STOLARKI, PARAPETY 

 5.1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

 80	KNR 4-01
0354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych

Obmiar = 2,100
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
81	KNR 00-19
0929-0801-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych

Obmiar = 1,104
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	5,220	1,00						
		Materiały:									
		Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	7,580	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,340	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00261	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,700	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
82	KNR 00-19
0929-0901-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone nadyblach stalowych

Obmiar = 3,400
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	4,580	1,00						
		Materiały:									
		Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	6,000	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,330	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00235	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,220	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
83	KNR 00-19
0929-1201-050	Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV, obsadzone na dyblach stalowych

Obmiar = 1,944
	m2								
		Robocizna: 									
		Monter II 	r-g	4,840	1,00						
		Materiały:									
		Drzwi wejściowe zewnnętrzne z pcv 	m2	1,000	1,00						
		Dyble stalowe 	szt	5,280	1,00						
		Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe 	dm3	0,330	1,00						
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 	kg	0,060	1,00						
		Gips budowlany szpachlowy 	t	0,00242	1,00						
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 	kg	4,360	1,00						
		Materiały pomocnicze 3,00 % 	PLN			3,00 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,050	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
84	KNR 4-01
0321-01-040	Obsadzenie podokienników z pcv do 1,5 w ścianach z cegieł

Obmiar = 2,100
	m								
		Robocizna: 									
		Murarz II 	r-g	1,610	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,160	1,00						
		Materiały:									
		Parapet z twardego PCV szer.14-30cm 	m2	0,360	1,00						
		Piasek uziarnienie 0-2mm 	m3	0,018	1,00						
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0069	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,090	1,00						
		Betoniarka wolnospadowa 150dm3 	m-g	0,030	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
5.2		Parapety zewnętrzne

 85	KNR 4-01
0354-11-040	Wykucie z muru podokienników z blachy stalowej ocynkowanej

Obmiar = 41,340
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,680	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
86	KNR 2-02
0506-0301-050	Elementy krawędzi balkonów i loggii, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - gzyms

Obmiar = 2,520
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,7758	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,3909	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,530	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Zaprawa cementowa M 12 	m3	0,004	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0069	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
87	KNR 4-01
0530-08-050	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej

Obmiar = 14,469
	m2								
		Robocizna: 									
		Blacharz II 	r-g	1,990	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm 	kg	5,010	1,00						
		Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm 	kg	0,012	1,00						
		Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 	kg	0,028	1,00						
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 	kg	0,060	1,00						
		Kwas solny techniczny 33-29 % 	kg	0,013	1,00						
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			2,00 %					
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
6		DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

 6.1		Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic

 88	KNR AT-26
0204-01-050	Ocieplenie zaprawą mineralną na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej na sklepieniach nakładane natryskowo gr. 10 cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża

Obmiar = 192,602
	m2								
		Robocizna: 									
		robocizna 	r-g	0,700	1,00						
		Materiały:									
		Zaprawa mineralna na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej - natryskiwana, wraz z kosztem gruntu 	kg	18,890	1,00						
		Sprzęt:									
		Agregat do zapraw natryskowych 	m-g	0,060	1,00						
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
6.2		Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm

 89	KNR 4-01
0428-01-050	Rozebranie podłóg ślepych z desek

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,110	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,070	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
90	KNR 4-01
0609-01-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,200	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
91	KNR 4-01
0609-02-050	Rozebranie podsypek izolacyjnych za każdy następny 1 cm - do 15 cm krotność x 5

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,020	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
92	KNR 2-02
0616-01-050	Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa.

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0714	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0118	1,00						
		Materiały:									
		Membrana paroizolacyjna do dachów, ścian i podłóg o zwiększonej wytrzymałości 	m2	1,190	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0012	1,00						
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0045	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
93	KNR 2-02
0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z mat układanych na sucho - gr. 18 cm [10+8]

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Dekarz II 	r-g	0,0714	1,00						
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0193	1,00						
		Materiały:									
		Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 80 mm 	m2	1,050	1,00						
		Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 100 mm 	m2	1,050	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,0077	1,00						
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0089	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
94	KNR 00-21
4007-03-050	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm

Obmiar = 194,804
	m2								
		Robocizna: 									
		Cieśla II 	r-g	0,250	1,00						
		Materiały:									
		Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm 	m3	0,025	1,00						
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 	kg	0,100	1,00						
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			1,50 %					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 	m-g	0,010	1,00						
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,010	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									
7		WYWÓZ GRUZU

 7.1		Wywóz gruzu

 95	KNR 4-01
0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Obmiar = 41,148
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,860	1,00						
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,500	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
96	KNR 4-01
0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 8 km krotność x 7

Obmiar = 41,148
	m3								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,020	1,00						
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
		Razem element:									

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	053	dekarze gr.III	r-g	5,8710			
2.	0	122	Malarz grupa II	r-g	33,4480			
3.	0	2	Betoniarz II	r-g	2,0339			
4.	0	22	Blacharz II	r-g	133,1943			
5.	0	222	monterzy gr.II	r-g	68,3982			
6.	0	23	Blacharz III	r-g	2,9346			
7.	0	342	Murarz II	r-g	3,3810			
8.	0	343	Murarz III	r-g	3,1537			
9.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 261,5014			
10.	0	391(1)	robotnicy gr.I	r-g	43,2361			
11.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	59,1554			
12.	0	412	Stolarz budowlany II	r-g	2,5000			
13.	0	42	Cieśla II	r-g	396,3056			
14.	0	462	Tynkarz II	r-g	410,0312			
15.	0	463	Tynkarz III	r-g	582,6747			
16.	0	52	Dekarz II	r-g	170,1538			
17.	0	772	Monter II	r-g	30,7433			
18.	0	914	Malarz grupa XI	r-g	19,3440			
19.	0	915	Malarz grupa XII	r-g	7,3800			
20.	0	999	Robocizna	r-g	378,9343			
21.	0	999	robocizna	r-g	158,9710			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		3 773,3454			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1050011	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	0,6820			
2.	0	1120310	Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50-0,55mm	kg	555,4731			
3.	0	1120720	Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm	kg	0,1736			
4.	0	1200205	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	3,7820			
5.	0	1220210	Listwy cokołowe 143 mm	m	32,5605			
6.	0	1220299	Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką	m	74,9700			
7.	0	1330499	Gwoździe budowlane	kg	105,6087			
8.	0	1330599	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	20,3485			
9.	0	1332909	Gwoździe śrubowe do drewna	szt	199,6140			
10.	0	1341201	Klamry ciesielskie 14-16x300 mm	kg	4,5600			
11.	0	1342913	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm	szt	13,5036			
12.	0	1343099	Uchwyty do rynien dachowych 150 mm ocynkowane	kpl	66,2800			
13.	0	1343299	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym	szt	58,5438			
14.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	39,0319			
15.	1	135770713	Kosz dachowy aluminiowy szer. 0,50 cm z klamrami mocującymi	m	20,2302			
16.	0	1411300	Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0,1881			
17.	1	141140105	Koncentrat krzemionkujący 	kg	25,6731			
18.	0	1412344	Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru	dm3	125,7243			
19.	1	141290704	Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym 	dm3	37,8984			
20.	1	141291007	Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze 	kg	61,1265			
21.	0	1413807	Preparat bio- i ogniochronny do więźby dachowej	kg	47,1468			
22.	0	1413808	Środek impregnacyjo-grzybobójczy solny 	kg	142,8685			
23.	0	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,6969			
24.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnieniowe	dm3	2,3488			
25.	1	1480008	Wodorozcieńczalny grunt do malowania drewna 	l	1,2480			
26.	0	1481505	Emulsja gruntująca 	kg	134,9815			
27.	1	148151504	Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym 	dm3	56,9201			
28.	1	148170102	Pasta rozpuszczalnikowa w postaci żelu tiksotropowego do usuwania powłok malarskich 	kg	2,5740			
29.	1	150100516	Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej 	dm3	62,1804			
30.	0	1511100	Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60%	dm3	0,3080			
31.	0	1515016	Farba silikatowa fasadowa - krzemianowa	dm3	91,5795			
32.	1	151990877	Emalia alkidowa do drewna, odporna na uszkodzenia mechaniczne	dm3	2,5707			
33.	0	1520404	Emalia poliwinylowa chemoodporna	dm3	0,4565			
34.	0	1521310	Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna	dm3	0,4235			
35.	0	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm3	0,0605			
36.	0	1530511	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych	dm3	0,1870			
37.	0	1550716	Klej poliuretanowy jednoskłądnikowy 	kg	0,1980			
38.	0	1552328	Masa tynkarska podkładowa 	kg	86,5550			
39.	0	1554103	Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń z płyt styropianowych	kg	3 951,1925			
40.	0	1554104	Zaprawa klejowa do dociepleń z wełny mineralanej	kg	256,8540			
41.	0	1560302	Taśma  malarska maskująca pcv	m	333,3185			
42.	0	1560303	Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	79,9964			
43.	0	1560330	Folia polietylenowa paroszczelna	m2	303,3276			
44.	1	156060102	Membrana paroizolacyjna do dachów, ścian i podłóg o zwiększonej wytrzymałości	m2	231,8163			
45.	0	1560610	Membrama dachowa wysokoparoprzepuszczalna	m2	371,4581			
46.	1	156261041	Płyta styropianowa - fasada	m3	42,6579			
47.	0	1566601	Parapet z twardego PCV szer.14-30cm	m2	0,7560			
48.	0	1568012	Grzebień okapowy z wentylacyją z tworzywa	m	39,9228			
49.	0	1580898	Okna z PCW niskoemisyjne, szklenie dwuszybowe	m2	4,5039			
50.	1	1601803	Piasek uziarnienie 0-2mm	m3	0,6086			
51.	0	1640901	Piasek filtracyjny, kwarcowy 0,7-2,0 mm	t	0,1040			
52.	0	1700305	Cement portlandzki zwykły "35" workowany	t	0,1255			
53.	0	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,1240			
54.	0	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0156			
55.	0	1800102	Cegły budowlane pełne kl.150	szt	206,3880			
56.	0	1820002	Dachówki ceramiczne esówka, naturalna czerwień	szt	4 086,0391			
57.	0	1820110	Gąsiory półokrągłe naturalna czerwień z klamrą	szt	66,7800			
58.	1	231140220	Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów i stropów grubość 200 mm	m2	286,7825			
59.	0	2311806	Płyty z wełny mineralnej do dociepleń metodą lekką mokrą 80 mm	m2	22,4280			
60.	0	2350013	Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny strukturalny 3 mm	kg	1 068,6260			
61.	0	2350018	Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny	kg	64,0800			
62.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	28,0122			
63.	1	235041205	Szpachla wodorozcieńczalna do wypełniania ubytków w drewnia	kg	1,1700			
64.	1	235041407	Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca 	kg	611,2650			
65.	1	235045507	Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm 	kg	544,0785			
66.	1	235046207	Szpachlówka wapienna z wypełniaczem mineralnym 	kg	342,3084			
67.	0	2370605	Beton zwykły B-20 [C 16/20]	m3	0,1679			
68.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0723			
69.	0	2383051	Zaprawa mineralna na bazie cementu i rozwłóknionej wełny mineralnej - natryskiwana, wraz z kosztem gruntu	kg	3 638,2423			
70.	1	238307417	Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków	kg	2 689,5660			
71.	0	238HEN0218	Szybko twardniejąca masa posadzkowa 	t	0,2874			
72.	0	238HEN0411	Dwuskładnikowa elastyczna powłoka uszczelniająca 	kg	9,3600			
73.	1	243050208	Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 80 mm	m2	204,5438			
74.	1	243050210	Mata z wełny szklanej, gęstość 12 kg/m3, grub. 100 mm	m2	204,5438			
75.	0	2600104	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	2,1248			
76.	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	8,0006			
77.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	1,2374			
78.	0	2601301	Łaty i kontrłaty iglaste kl.II	m3	2,6288			
79.	0	2601401	Listwy i łaty iglaste 2,5-6,5 m, kl.II	m3	0,0109			
80.	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 mm, kl.II	m3	0,3172			
81.	0	2640611	Deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25mm, kl.III	m3	0,0218			
82.	0	2640706	Deski iglaste obrzynane 4,8-6,3 m, 28-45mm/II	m3	1,8071			
83.	0	2662110	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	4,8701			
84.	0	2714324	Drzwi wejściowe zewnnętrzne z pcv	m2	1,9440			
85.	1	275727121	Wyłaz dachowy o wymiarach 45x55 cm, z kołnierzem uniwersalnym do pokryć płaskich i falistych, z zespoloną szybą hartowaną	szt	1,0000			
86.	0	3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	332,3240			
87.	0	3920000	Płótno ścierne korundowe	arkusz	9,5140			
88.	0	3950000	Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm	m3	1,2036			
89.	1	8990412	Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	80,0058			
90.	0	8990450	Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	177,7152			
91.	0	8990498	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1 111,3710			
92.	1	Ds	Dachówka szczytowa	szt	137,0109			
93.	1	Dw	Dachówka wentylacyjna, naturalna czerwień	szt	8,0292			
94.	1	Gp	Gąsior początkowy [końcowy] naturalna czerwień	szt	3,0051			
95.	1	Pg	Preparat grzybobójczy zwalczający i zapobiegający rozrostowi grzyba	l	0,3900			
96.	1	Po	Rozpuszczalnikowy środek do zwalczania szkodników drewna	l	2,3400			
97.	1	Pw	Poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna 	l	1,1700			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	14900	Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	22,0979			
 2.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym	m-g	35,0281			
 3.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	11,4745			
 4.	0	35212	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	37,1459			
 5.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	0,0352			
 6.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	22,4696			
 7.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	12,4539			
 8.	0	39611	Przyczepa skrzyniowa  3,5 t	m-g	0,0336			
 9.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	26,3350			
 10.	0	43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	9,5806			
 11.	0	46214	Agregat do zapraw natryskowych	m-g	11,5561			
 12.	0	48325	Rusztowanie do 10m fasadowe ramoowe Al z osłonami	m-g	627,5935			
 13.	0	77161	Piaskarka D/czyszczenia metali	m-g	0,4307			
 14.	0	83111	Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0,4307			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat	

1. 	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 379,5095
						
1.1.	Rozbiórka pokrycia z dachówki, elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 244,6145
						
1.2.	Wzmocnienie więźby dachowej - nabitki gr. 4 cm na krokwie 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 361,4200
						
1.3.	Impregnacja więźby dachowej - przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 85,7213
						
1.4.	Wymiana wyłazu dachowego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 6,9300
						
1.5.	Pokrycia dachowe - dachówka ceramiczna esówka
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 395,0455
						
1.6.	Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 20 cm
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 44,1204
						
1.7.	Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 164,7640
						
1.8.	Remont kominów ponad dachem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 76,8939
						
2. 	RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI FRONTOWEJ
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 537,7230
						
2.1.	Renowacja tynków elewacji wraz z cokołem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 396,7819
						
2.2.	Docieplenie wykuszy
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 73,2733
						
2.3.	Remont szlichty balkonu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 9,5677
						
2.4.	Odnowienie balustrady balkonowej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 13,7720
						
2.5.	Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 44,3280
						
3. 	TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWYCH
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 322,7753
						
3.1.	Roboty przygotowawcze
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 3,5656
						
3.2.	Docieplenie elewacji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 319,2096
						
4. 	RUSZTOWANIE DO PRAC DEKARSKICH I ELEWACYJNYCH
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 88,5037
						
4.1.	Rusztowanie fasadowe do 10 m
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 88,5037
						
5. 	WYMIANA STOLARKI, PARAPETY 
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 98,5423
						
5.1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 35,8883
						
5.2.	Parapety zewnętrzne
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 62,6540
						
6. 	DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI I POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 310,9040
						
6.1.	Izolacja natryskiem zaprawą mineralną stropu piwnic
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 134,8211
						
6.2.	Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr. 18 cm
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 176,0830
						
7. 	WYWÓZ GRUZU
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 35,3877
						
7.1.	Wywóz gruzu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 35,3877